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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ


	

	
	

	
	

	
	


	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τίτλος:
	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και φωτιστικών στύλων

	CPV:
	34991000-0 - Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια αυτόνομων ηλιακών φωτιστικών σωμάτων οδικού τύπου LED ισχύος 300W, βαθμού στεγανότητας IP66 και θερμοκρασίας χρώματος 6500K, καθώς και φωτιστικών στύλων από σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα τύπου FRP (Fiber Reinforced Polymer), για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού των λιμένων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου (Δ.Λ.Τ. Χίου).

Σκοπός της προμήθειας είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εξωτερικού φωτισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων, την ενίσχυση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων και την αναβάθμιση της συνολικής εικόνας των λιμένων. Παράλληλα επιδιώκεται η μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρήσης φωτιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά οδικού τύπου τεχνολογίας LED, ονομαστικής ισχύος 300W, κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιο και λιμενικό περιβάλλον. Θα διαθέτουν βαθμό προστασίας IP66 για πλήρη προστασία από σκόνη και ισχυρή εκτόξευση νερού, ενώ η θερμοκρασία χρώματος 6500K θα εξασφαλίζει ψυχρό λευκό φωτισμό με υψηλή ορατότητα και επαρκή φωτιστική απόδοση για την ασφαλή χρήση των χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα φωτιστικά θα λειτουργούν αυτόνομα μέσω ενσωματωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος και συσσωρευτών, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι φωτιστικοί στύλοι θα είναι κατασκευασμένοι από σύνθετο υλικό FRP ενισχυμένο με ανθρακονήματα, κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία, αλατότητα και έντονες καιρικές καταπονήσεις. Οι στύλοι αυτοί παρουσιάζουν υψηλή μηχανική αντοχή, εξαιρετική ανθεκτικότητα στη διάβρωση, μικρό βάρος για ευκολότερη μεταφορά και εγκατάσταση, ηλεκτρική μόνωση και μεγάλη διάρκεια ζωής, χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλους για τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Χίου.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής, θα φέρουν σήμανση CE και θα συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δημοσίων συμβάσεων. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, στηρίγματα και παρελκόμενα για την πλήρη και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων επί των αντίστοιχων φωτιστικών στύλων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η εγκατάσταση των φωτιστικών θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις εντός των λιμένων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, με γνώμονα την επίτευξη επαρκούς, ομοιόμορφου και ασφαλούς φωτισμού των χώρων κυκλοφορίας, παραμονής και εξυπηρέτησης του κοινού, συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής των λιμενικών εγκαταστάσεων.
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FRP ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 ΜΕΤΡΑ 

• Ύψος :  3 Μέτρα

• Πάχος (Βάσης - Κορυφής) :  7mm - 6mm

• Διάμετρος (Βάσης - Κορυφής) :  Ø127mm - Ø76mm

• Τύπος Ιστού :  Στρογγυλός

• Πλάκα έδρασης :  250x250x12mm

• Αγκύριο πάκτωσης :  4xΜ20 μήκους 450mm κατάλληλο για Ιστούς FRP 3m.

• Διαθέτει πορτάκι ασφαλείας και ακροκιβώτιο.

• Πιστοποιήσεις : ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

• Εγγύηση Προστασίας κατά Σκουριάς :  ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

** Όλοι οι Ιστοί  FRP είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ40.**
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ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 300W 6500K
Τρόπος Τοποθέτησης σε Βραχίονα

• Ισχύς :  300W      • Τύπος :  LED SMD

• Θερμοκρασία Χρώματος :  6000K-6500K

• Φωτεινή Ροή (στο σύνολο του φωτιστικού) :  18.900 Lm

• Έχει αισθητήρα μέρας-νύχτας και δυνατότητα χειρισμού από τηλεχειριστήριο.

• Ηλιακό πάνελ :  4V / 15W Polysilicon

• Μπαταρία : 20.000mAh / 3.2V     • Αυτονομία μπαταρίας :  5 ημέρες

• Χρόνος Λειτουργίας : >16 ώρες

• Χρόνος Φόρτισης : 4 – 6 ώρες

• Ενεργειακή Κλάση :  Α+ (βάση νέας ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΕ 2021/340 11Μαρτίου 2019 CLASS F)

• Χρωματική Απόδοση CRI(Ra) :  >80

• Δέσμη Εκπομπής Φωτός (Ασύμμετρη) :  160°

• Διάρκεια Ζωής :  >60.000 Ώρες

• Κύκλος ON-OFF :  100.000

• Θερμοκρασία Λειτουργίας :  -30°C εώς +50°C

• IP65    • ΙΚ08

• Διαστάσεις :  645x300x70mm     • Βάρος :  2.5kg

• Χρώματος : Γκρι , Μαύρο

• Υλικό (Πλαισίου) : ABS & Αλουμίνιο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ :
Η προμήθεια θα πρέπει να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς που αφορούν λιμενικές εγκαταστάσεις. Η κατασκευή και η ποιότητα των φωτιστικών σωμάτων και στύλων θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους για τον σκοπό που προορίζονται.

Ο ανάδοχος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
	Α/Α
	Περιγραφή
	Τεμάχια

	1.
	FRP ΙΣΤΟΣ 3Μ. ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ -9005 BLACK ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΑ ΌΛΑ FRP Φ60mm
	50

	2.
	ΦΛΑΤΖΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ
	50

	3.
	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ "Γ" RAL-9005
	50

	4.
	ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
	1

	5.
	SOLAR STREET LIGHT 300W IP66 6500K
	50


	                                    
	


