|  |
| --- |
| **DEYAX APLO AM**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 16/10/2024ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α.Π. 6595 ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ  Τμήμα : Τμήμα Προμηθειών  Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου  Τηλέφωνα : 2271044354 #218  ΠΡΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ  **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ» |

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, με βάση τη συμπλήρωση του ενδεικτικού συνημμένου πίνακα.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 05/11/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

**Βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» [(Β' 2385/12-4-2023), με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023] οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων όσων οι συμβάσεις άρχονται από 1/6/2024.**

Συνημμένα:

* Πίνακας Προϋπολογισμού
* Πίνακας Προδιαγραφών
* Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
* Πίνακας Τεχνικής Περιγραφής
* Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
* Υπεύθυνη Δήλωση

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου

Το Τμήμα Προμηθειών

Μαμούνα Μαρία

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»** | | | | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** | **ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** |
| Ε.Σ.01 | ALLEN 01,50mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 1,00 € | 2,00 € |
| Ε.Σ.02 | ALLEN 02,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 1,00 € | 2,00 € |
| Ε.Σ.03 | ALLEN 02,50mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 1,00 € | 2,00 € |
| Ε.Σ.04 | ALLEN 03,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 1,00 € | 2,00 € |
| Ε.Σ.05 | ALLEN 04,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 1,00 € | 2,00 € |
| Ε.Σ.06 | ALLEN 05,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.07 | ALLEN 06,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.08 | ALLEN 07,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.09 | ALLEN 08,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.10 | ALLEN 10,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.11 | ALLEN 12,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.12 | ALLEN 14,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 1 | Τεμ. | 11,00 € | 11,00 € |
| Ε.Σ.13 | ALLEN 17,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.14 | ALLEN 19,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. | 19,00 € | 38,00 € |
| Ε.Σ.15 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 050lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. | 291,00 € | 291,00 € |
| Ε.Σ.16 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. | 655,00 € | 655,00 € |
| Ε.Σ.17 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 150lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. | 785,00 € | 785,00 € |
| Ε.Σ.18 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 160mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. | 218,00 € | 218,00 € |
| Ε.Σ.19 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 200mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. | 335,00 € | 335,00 € |
| Ε.Σ.20 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 300mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. | 485,00 € | 485,00 € |
| Ε.Σ.21 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 400mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. | 630,00 € | 630,00 € |
| Ε.Σ.22 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,00kW | Π.Ε.Σ.04 | 1 | Τεμ. | 485,00 € | 485,00 € |
| Ε.Σ.23 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2,30kW | Π.Ε.Σ.05 | 1 | Τεμ. | 407,00 € | 407,00 € |
| Ε.Σ.24 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ | Π.Ε.Σ.06 | 1 | Τεμ. | 262,00 € | 262,00 € |
| Ε.Σ.25 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ ΣΕ ΚΑΡΙΔΑΚΙ 1/2" | Π.Ε.Σ.07 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.26 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-1/4" | Π.Ε.Σ.08 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.27 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/4" | Π.Ε.Σ.09 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.28 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/8" | Π.Ε.Σ.09 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.29 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-01" | Π.Ε.Σ.10 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.30 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-1/2" | Π.Ε.Σ.10 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.31 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ | Π.Ε.Σ.07 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.32 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | Π.Ε.Σ.11 | 1 | Τεμ. | 18,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.33 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160mm | Π.Ε.Σ.12 | 1 | Τεμ. | 23,00 € | 23,00 € |
| Ε.Σ.34 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AYTOM. | Π.Ε.Σ.13 | 1 | Τεμ. | 41,00 € | 41,00 € |
| Ε.Σ.35 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 140mm | Π.Ε.Σ.14 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.36 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 140mm | Π.Ε.Σ.15 | 1 | Τεμ. | 17,00 € | 17,00 € |
| Ε.Σ.37 | ΒΑΡΙΑ 5,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 1 | Τεμ. | 24,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.38 | ΒΑΡΙΑ 8,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 1 | Τεμ. | 36,00 € | 36,00 € |
| Ε.Σ.39 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.40 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.41 | ΒΕΛΟΝΙ SDS MAX 450mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 24,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.42 | ΒΕΛΟΝΙ SDS PLUS 300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.43 | ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm | Π.Ε.Σ.18 | 1 | Τεμ. | 16,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.44 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 100mm\*017mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.45 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 150mm\*023mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 22,00 € | 22,00 € |
| Ε.Σ.46 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 200mm\*028mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 25,00 € | 25,00 € |
| Ε.Σ.47 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 250mm\*032mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 31,00 € | 31,00 € |
| Ε.Σ.48 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 300mm\*038mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 50,00 € | 50,00 € |
| Ε.Σ.49 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 380mm\*050mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 75,00 € | 75,00 € |
| Ε.Σ.50 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 450mm\*060mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 122,00 € | 122,00 € |
| Ε.Σ.51 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 600mm\*070mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. | 275,00 € | 275,00 € |
| Ε.Σ.52 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 04mm\*05mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.53 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.54 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.55 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.56 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.57 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.58 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.59 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.60 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.61 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.62 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.63 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.64 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.65 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.66 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 04mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.67 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 05mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.68 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 06mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.69 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 07mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.70 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 08mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.71 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 09mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.72 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 10mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.73 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 11mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.74 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 12mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.75 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 13mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.76 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 14mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.77 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 15mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.78 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 16mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.79 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 17mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.80 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 18mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.81 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 19mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.82 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 20mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.83 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 21mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.84 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 22mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 11,00 € | 11,00 € |
| Ε.Σ.85 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 23mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 12,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.86 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 24mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 12,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.87 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 25mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.88 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 26mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.89 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 27mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 16,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.90 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 28mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 17,00 € | 17,00 € |
| Ε.Σ.91 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 29mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 18,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.92 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 30mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.93 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 32mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.94 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 36mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. | 35,00 € | 35,00 € |
| Ε.Σ.95 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 08mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 13,00 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.96 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 09mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 13,00 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.97 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 13,00 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.98 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 11mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.99 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 12mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 15,00 € | 15,00 € |
| Ε.Σ.100 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 13mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 15,00 € | 15,00 € |
| Ε.Σ.101 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 14mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 16,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.102 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 15mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 18,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.103 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.104 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 17mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 20,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.105 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 18mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 22,00 € | 22,00 € |
| Ε.Σ.106 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 19mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 23,00 € | 23,00 € |
| Ε.Σ.107 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 21mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 30,00 € | 30,00 € |
| Ε.Σ.108 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 22mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 30,00 € | 30,00 € |
| Ε.Σ.109 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 24mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. | 35,00 € | 35,00 € |
| Ε.Σ.110 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 240mm | Π.Ε.Σ.23 | 1 | Τεμ. | 37,00 € | 37,00 € |
| Ε.Σ.111 | ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ Β.Τ. 1,00kg | Π.Ε.Σ.24 | 1 | Τεμ. | 170,00 € | 170,00 € |
| Ε.Σ.112 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2,30kg | Π.Ε.Σ.25 | 1 | Τεμ. | 230,00 € | 230,00 € |
| Ε.Σ.113 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3,00kg | Π.Ε.Σ.26 | 1 | Τεμ. | 195,00 € | 195,00 € |
| Ε.Σ.114 | ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. 18V | Π.Ε.Σ.27 | 1 | Τεμ. | 355,00 € | 355,00 € |
| Ε.Σ.115 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 090mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. | 43,00 € | 43,00 € |
| Ε.Σ.116 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 160mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. | 48,00 € | 48,00 € |
| Ε.Σ.117 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 230mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. | 48,00 € | 48,00 € |
| Ε.Σ.118 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 300mm | Π.Ε.Σ.29 | 1 | Τεμ. | 65,00 € | 65,00 € |
| Ε.Σ.119 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 16" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. | 36,00 € | 36,00 € |
| Ε.Σ.120 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 20" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. | 38,00 € | 38,00 € |
| Ε.Σ.121 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 23" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. | 39,00 € | 39,00 € |
| Ε.Σ.122 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 26" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. | 42,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.123 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,80 kVA | Π.Ε.Σ.31 | 1 | Τεμ. | 3.050,00 € | 3.050,00 € |
| Ε.Σ.124 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 4,50kW | Π.Ε.Σ.32 | 1 | Τεμ. | 700,00 € | 700,00 € |
| Ε.Σ.125 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1,40kW | Π.Ε.Σ.33 | 1 | Τεμ. | 500,00 € | 500,00 € |
| Ε.Σ.126 | ΘΕΡΜΟΠΥΣΤΟΛΟ 2,00kW | Π.Ε.Σ.34 | 1 | Τεμ. | 71,00 € | 71,00 € |
| Ε.Σ.127 | ΚΑΛΕΜΙ SDS MAX 025mm\*400mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 36,00 € | 36,00 € |
| Ε.Σ.128 | ΚΑΛΕΜΙ SDS PLUS 020mm\*300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 29,00 € | 29,00 € |
| Ε.Σ.129 | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm | Π.Ε.Σ.35 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.130 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS MAX 050mm\*400mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 43,00 € | 43,00 € |
| Ε.Σ.131 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS PLUS 040mm\*300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. | 43,00 € | 43,00 € |
| Ε.Σ.132 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 25mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.133 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 26mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.134 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 28mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.135 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 29mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.136 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 13mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.137 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 14mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.138 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 15mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.139 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 16mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.140 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 17mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.141 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 18mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.142 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 19mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.143 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 20mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.144 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 21mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.145 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 22mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.146 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 23mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.147 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 24mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.148 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 27mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.149 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 30mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.150 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 32mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.151 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 36mm | Π.Ε.Σ.37 | 1 | Τεμ. | 11,00 € | 11,00 € |
| Ε.Σ.152 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 04mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.153 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 05mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.154 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 06mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.155 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 07mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.156 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 08mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.157 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 09mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.158 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 10mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.159 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 11mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.160 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 12mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.161 | ΚΑΣΜΑΣ 2,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. | 13,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.162 | ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" | Π.Ε.Σ.39 | 1 | Τεμ. | 31,00 € | 31,00 € |
| Ε.Σ.163 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 180mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.164 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 210mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.165 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 270mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. | 11,00 € | 22,00 € |
| Ε.Σ.166 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 180mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.167 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 210mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.168 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 270mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.169 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 200mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.170 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 235mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.171 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 270mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. | 10,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.172 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. | 12,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.173 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 145mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. | 4,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.174 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 180mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.175 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 210mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.176 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 270mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. | 10,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.177 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 320mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. | 12,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.178 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 145mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.179 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 180mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.180 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 210mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.181 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 270mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. | 10,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.182 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 140mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.183 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 180mm | Π.Ε.Σ.45 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.184 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 160mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.185 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 185mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.186 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 225mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.187 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 260mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 8,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.188 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 10,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.189 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 320mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. | 12,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.190 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ | Π.Ε.Σ.47 | 4 | Τεμ. | 11,00 € | 44,00 € |
| Ε.Σ.191 | ΚΟΦΤΗΣ 160mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.192 | ΚΟΦΤΗΣ 180mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. | 25,00 € | 25,00 € |
| Ε.Σ.193 | ΚΟΦΤΗΣ 200mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. | 29,00 € | 29,00 € |
| Ε.Σ.194 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 800mm | Π.Ε.Σ.49 | 1 | Τεμ. | 105,00 € | 105,00 € |
| Ε.Σ.195 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 230mm | Π.Ε.Σ.50 | 1 | Τεμ. | 275,00 € | 275,00 € |
| Ε.Σ.196 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 170mm | Π.Ε.Σ.51 | 1 | Τεμ. | 44,00 € | 44,00 € |
| Ε.Σ.197 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 230mm | Π.Ε.Σ.51 | 1 | Τεμ. | 50,00 € | 50,00 € |
| Ε.Σ.198 | ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ | Π.Ε.Σ.52 | 1 | Τεμ. | 72,00 € | 72,00 € |
| Ε.Σ.199 | ΛΟΣΤΟΣ 200mm | Π.Ε.Σ.53 | 3 | Τεμ. | 8,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.200 | ΛΟΣΤΟΣ 250mm | Π.Ε.Σ.53 | 2 | Τεμ. | 10,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.201 | ΛΟΣΤΟΣ 600mm | Π.Ε.Σ.54 | 2 | Τεμ. | 13,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.202 | ΛΟΣΤΟΣ 900mm | Π.Ε.Σ.54 | 2 | Τεμ. | 24,00 € | 48,00 € |
| Ε.Σ.203 | ΜΑΝΕΛΑ 165mm | Π.Ε.Σ.55 | 1 | Τεμ. | 6,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.204 | ΜΑΝΕΛΑ 210mm | Π.Ε.Σ.55 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.205 | ΜΑΤΣΟΛΑ 0,50kg | Π.Ε.Σ.56 | 3 | Τεμ. | 4,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.206 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 03m | Π.Ε.Σ.57 | 3 | Τεμ. | 3,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.207 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 05m | Π.Ε.Σ.57 | 3 | Τεμ. | 6,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.208 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 08m | Π.Ε.Σ.57 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.209 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m | Π.Ε.Σ.58 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.210 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50m | Π.Ε.Σ.58 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.211 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 03\*002,5mm2 50m | Π.Ε.Σ.59 | 1 | Τεμ. | 110,00 € | 110,00 € |
| Ε.Σ.212 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦ. 18V 5.0Ah | Π.Ε.Σ.60 | 1 | Τεμ. | 65,00 € | 65,00 € |
| Ε.Σ.213 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 170mm | Π.Ε.Σ.61 | 2 | Τεμ. | 20,00 € | 40,00 € |
| Ε.Σ.214 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm | Π.Ε.Σ.61 | 2 | Τεμ. | 21,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.215 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 170mm | Π.Ε.Σ.62 | 2 | Τεμ. | 29,00 € | 58,00 € |
| Ε.Σ.216 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 200mm | Π.Ε.Σ.62 | 2 | Τεμ. | 29,00 € | 58,00 € |
| Ε.Σ.217 | ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Η.Ε. | Π.Ε.Σ.63 | 1 | Τεμ. | 1.325,00 € | 1.325,00 € |
| Ε.Σ.218 | ΠΕΝΣΑ 160mm | Π.Ε.Σ.64 | 2 | Τεμ. | 17,00 € | 34,00 € |
| Ε.Σ.219 | ΠΕΝΣΑ 200mm | Π.Ε.Σ.64 | 2 | Τεμ. | 20,00 € | 40,00 € |
| Ε.Σ.220 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 160mm | Π.Ε.Σ.65 | 2 | Τεμ. | 21,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.221 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 200mm | Π.Ε.Σ.65 | 2 | Τεμ. | 24,00 € | 48,00 € |
| Ε.Σ.222 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 16,90kg | Π.Ε.Σ.66 | 1 | Τεμ. | 1.250,00 € | 1.250,00 € |
| Ε.Σ.223 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 9,90kg | Π.Ε.Σ.67 | 1 | Τεμ. | 700,00 € | 700,00 € |
| Ε.Σ.224 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BT | Π.Ε.Σ.68 | 3 | Τεμ. | 7,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.225 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ | Π.Ε.Σ.69 | 1 | Τεμ. | 150,00 € | 150,00 € |
| Ε.Σ.226 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΚΩΣ | Π.Ε.Σ.70 | 1 | Τεμ. | 130,00 € | 130,00 € |
| Ε.Σ.227 | ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ 330mm | Π.Ε.Σ.71 | 1 | Τεμ. | 18,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.228 | ΡΑΣΠΑ 08" | Π.Ε.Σ.72 | 2 | Τεμ. | 11,00 € | 22,00 € |
| Ε.Σ.229 | ΡΑΣΠΑ 10" | Π.Ε.Σ.72 | 2 | Τεμ. | 14,00 € | 28,00 € |
| Ε.Σ.230 | ΣIΔHPOΠPIOΝO 310mm | Π.Ε.Σ.73 | 1 | Τεμ. | 41,00 € | 41,00 € |
| Ε.Σ.231 | ΣΕΤ ALLEN 01,50mm - 12,00mm 10 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.74 | 1 | Τεμ. | 24,00 € | 24,00 € |
| Ε.Σ.232 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 10/30 12 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.75 | 1 | Τεμ. | 113,00 € | 113,00 € |
| Ε.Σ.233 | ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ - ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. | Π.Ε.Σ.76 | 1 | Τεμ. | 430,00 € | 430,00 € |
| Ε.Σ.234 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" 12p 10/32 23 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.77 | 1 | Τεμ. | 220,00 € | 220,00 € |
| Ε.Σ.235 | ΣΕΤ ΜΙΤΕΣ ΔΡΑΠΑΔΟΚΑΤΣΑΒΙΣΟΥ 43 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.78 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.236 | ΣΕΤ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ 22mm - 68mm 11 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.78 | 1 | Τεμ. | 21,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.237 | ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΩΝΟΣ BT 750mm | Π.Ε.Σ.79 | 3 | Τεμ. | 17,00 € | 51,00 € |
| Ε.Σ.238 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜ 05m | Π.Ε.Σ.80 | 1 | Τεμ. | 128,00 € | 128,00 € |
| Ε.Σ.239 | ΣΚΑΠΑΝΗ | Π.Ε.Σ.81 | 3 | Τεμ. | 15,00 € | 45,00 € |
| Ε.Σ.240 | ΣΚΕΠΑΡΝΙ | Π.Ε.Σ.81 | 3 | Τεμ. | 14,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.241 | ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ | Π.Ε.Σ.82 | 3 | Τεμ. | 7,00 € | 21,00 € |
| Ε.Σ.242 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ | Π.Ε.Σ.83 | 1 | Τεμ. | 198,00 € | 198,00 € |
| Ε.Σ.243 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΕΠΑΝΑΦ. | Π.Ε.Σ.84 | 1 | Τεμ. | 198,00 € | 198,00 € |
| Ε.Σ.244 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.245 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.246 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ | Π.Ε.Σ.85 | 5 | Τεμ. | 3,00 € | 15,00 € |
| Ε.Σ.247 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 3,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.248 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΑΠΑΝΗΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 2,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.249 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 2,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.250 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΡΟΜΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 3,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.251 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 3,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.252 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 5 | Τεμ. | 3,00 € | 15,00 € |
| Ε.Σ.253 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. | 4,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.254 | ΣΦΥΡΙ 200gr | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.255 | ΣΦΥΡΙ 500gr | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. | 9,00 € | 18,00 € |
| Ε.Σ.256 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 16,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.257 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.1/2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 23,00 € | 23,00 € |
| Ε.Σ.258 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.3/4" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 25,00 € | 25,00 € |
| Ε.Σ.259 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 26,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.260 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2.1/2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 37,00 € | 37,00 € |
| Ε.Σ.261 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 3" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 59,00 € | 59,00 € |
| Ε.Σ.262 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 5" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 150,00 € | 150,00 € |
| Ε.Σ.263 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 6" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. | 176,00 € | 176,00 € |
| Ε.Σ.264 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. | 4,50 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.265 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. | 5,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.266 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.267 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. | 6,50 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.268 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. | 7,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.269 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 7,50 € | 7,50 € |
| Ε.Σ.270 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.271 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.272 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 11,50 € | 11,50 € |
| Ε.Σ.273 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 13,00 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.274 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 15,50 € | 15,50 € |
| Ε.Σ.275 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 17,50 € | 17,50 € |
| Ε.Σ.276 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. | 19,00 € | 19,00 € |
| Ε.Σ.277 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 610mm | Π.Ε.Σ.88 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.278 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 125mm | Π.Ε.Σ.89 | 1 | Τεμ. | 93,00 € | 93,00 € |
| Ε.Σ.279 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 230mm | Π.Ε.Σ.90 | 1 | Τεμ. | 210,00 € | 210,00 € |
| Ε.Σ.280 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. 125mm | Π.Ε.Σ.91 | 1 | Τεμ. | 360,00 € | 360,00 € |
| Ε.Σ.281 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 001mm\*034mm | Π.Ε.Σ.92 | 4 | Τεμ. | 1,50 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.282 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 002mm\*049mm | Π.Ε.Σ.92 | 4 | Τεμ. | 1,75 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.283 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 003mm\*061mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.284 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 004mm\*075mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.285 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 005mm\*086mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.286 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 006mm\*093mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.287 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 007mm\*109mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.288 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 008mm\*117mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 3,50 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.289 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 009mm\*125mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 4,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.290 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 010mm\*133mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 4,50 € | 4,50 € |
| Ε.Σ.291 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 011mm\*142mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 5,50 € | 5,50 € |
| Ε.Σ.292 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 012mm\*151mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 6,50 € | 6,50 € |
| Ε.Σ.293 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 013mm\*151mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,50 € | 7,50 € |
| Ε.Σ.294 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 014mm\*160mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,50 € | 7,50 € |
| Ε.Σ.295 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 015mm\*169mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.296 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 016mm\*178mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 11,50 € | 11,50 € |
| Ε.Σ.297 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 003mm\*110mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.298 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 004mm\*075mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 1,50 € | 3,00 € |
| Ε.Σ.299 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 005mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.300 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 006mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.301 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 007mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.302 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 008mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,50 € | 5,00 € |
| Ε.Σ.303 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 009mm\*120mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 2,50 € | 5,00 € |
| Ε.Σ.304 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 010mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.305 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 012mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 4,00 € | 4,00 € |
| Ε.Σ.306 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 013mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 4,50 € | 4,50 € |
| Ε.Σ.307 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 014mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 5,00 € | 5,00 € |
| Ε.Σ.308 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 016mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 5,50 € | 5,50 € |
| Ε.Σ.309 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 012mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 20,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.310 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 014mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 23,00 € | 23,00 € |
| Ε.Σ.311 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 016mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 32,00 € | 32,00 € |
| Ε.Σ.312 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 018mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 35,00 € | 35,00 € |
| Ε.Σ.313 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 019mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 40,00 € | 40,00 € |
| Ε.Σ.314 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 020mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 42,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.315 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 022mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 42,00 € | 42,00 € |
| Ε.Σ.316 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 024mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 46,00 € | 46,00 € |
| Ε.Σ.317 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 025mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 50,00 € | 50,00 € |
| Ε.Σ.318 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 026mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 52,00 € | 52,00 € |
| Ε.Σ.319 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 028mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 58,00 € | 58,00 € |
| Ε.Σ.320 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 030mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 61,00 € | 61,00 € |
| Ε.Σ.321 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 032mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 66,00 € | 66,00 € |
| Ε.Σ.322 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 035mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 75,00 € | 75,00 € |
| Ε.Σ.323 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 036mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 80,00 € | 80,00 € |
| Ε.Σ.324 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 038mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 95,00 € | 95,00 € |
| Ε.Σ.325 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 040mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 99,00 € | 99,00 € |
| Ε.Σ.326 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 042mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 105,00 € | 105,00 € |
| Ε.Σ.327 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 045mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 138,00 € | 138,00 € |
| Ε.Σ.328 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 050mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 163,00 € | 163,00 € |
| Ε.Σ.329 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 052mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 163,00 € | 163,00 € |
| Ε.Σ.330 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 003mm\*135mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.331 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 004mm\*160mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.332 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 005mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 6,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.333 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 006mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. | 6,50 € | 13,00 € |
| Ε.Σ.334 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 007mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.335 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 008mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.336 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 009mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.337 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 010mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.338 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 011mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 7,00 € | 7,00 € |
| Ε.Σ.339 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 012mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.340 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 014mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.341 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 015mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.342 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 016mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 9,00 € | 9,00 € |
| Ε.Σ.343 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 018mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 10,00 € | 10,00 € |
| Ε.Σ.344 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 020mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.345 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 022mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 17,00 € | 17,00 € |
| Ε.Σ.346 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 024mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 20,00 € | 20,00 € |
| Ε.Σ.347 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 025mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 23,00 € | 23,00 € |
| Ε.Σ.348 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 026mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 26,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.349 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 030mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. | 32,00 € | 32,00 € |
| Ε.Σ.350 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 0.1/2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. | 22,00 € | 22,00 € |
| Ε.Σ.351 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. | 26,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.352 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1.1/2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. | 34,00 € | 34,00 € |
| Ε.Σ.353 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. | 57,00 € | 57,00 € |
| Ε.Σ.354 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 3" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. | 98,00 € | 98,00 € |
| Ε.Σ.355 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. | 25,00 € | 25,00 € |
| Ε.Σ.356 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1.1/2" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. | 32,00 € | 32,00 € |
| Ε.Σ.357 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 2" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. | 54,00 € | 54,00 € |
| Ε.Σ.358 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 3" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. | 87,00 € | 87,00 € |
| Ε.Σ.359 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 4" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. | 130,00 € | 130,00 € |
| Ε.Σ.360 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 600lm | Π.Ε.Σ.95 | 1 | Τεμ. | 70,00 € | 70,00 € |
| Ε.Σ.361 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 350lm | Π.Ε.Σ.96 | 1 | Τεμ. | 70,00 € | 70,00 € |
| Ε.Σ.362 | ΦΑΛΣΕΤΑ 09mm | Π.Ε.Σ.97 | 2 | Τεμ. | 3,00 € | 6,00 € |
| Ε.Σ.363 | ΦΑΛΣΕΤΑ 18mm | Π.Ε.Σ.98 | 1 | Τεμ. | 8,00 € | 8,00 € |
| Ε.Σ.364 | ΦΑΛΣΕΤΑ 25mm | Π.Ε.Σ.99 | 1 | Τεμ. | 16,00 € | 16,00 € |
| Ε.Σ.365 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 220mm | Π.Ε.Σ.100 | 1 | Τεμ. | 26,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.366 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΙΜΑΝΤΑ 220mm | Π.Ε.Σ.101 | 1 | Τεμ. | 14,00 € | 14,00 € |
| Ε.Σ.367 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ | Π.Ε.Σ.102 | 1 | Τεμ. | 255,00 € | 255,00 € |
| Ε.Σ.368 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΙΚΡΟ | Π.Ε.Σ.103 | 1 | Τεμ. | 38,00 € | 38,00 € |
| Ε.Σ.369 | ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ | Π.Ε.Σ.104 | 1 | Τεμ. | 12,00 € | 12,00 € |
| Ε.Σ.370 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ | Π.Ε.Σ.105 | 1 | Τεμ. | 275,00 € | 275,00 € |
| Ε.Σ.371 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΩΝ | Π.Ε.Σ.106 | 1 | Τεμ. | 37,00 € | 37,00 € |
| Ε.Σ.372 | ΨΑΛΙΔΙ 210mm | Π.Ε.Σ.107 | 1 | Τεμ. | 58,00 € | 58,00 € |
| Ε.Σ.373 | ΨΑΛΙΔΙ 260mm | Π.Ε.Σ.108 | 1 | Τεμ. | 26,00 € | 26,00 € |
| Ε.Σ.374 | ΨΑΛΙΔΙ 900mm | Π.Ε.Σ.109 | 1 | Τεμ. | 135,00 € | 135,00 € |
| Ε.Σ.375 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | Π.Ε.Σ.110 | 1 | Τεμ. | 93,00 € | 93,00 € |
| Ε.Σ.376 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ | Π.Ε.Σ.111 | 1 | Τεμ. | 260,00 € | 260,00 € |
| **ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ** | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | | 25.000,00 € |
| **Φ.Π.Α.** | **17%** | 4.250,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** | | 29.250,00 € |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»** | |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** |
| Π.Ε.Σ.01 | Κλειδί ALLEN, μακρύ  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σκληρυμένο σε λάδι  • επιψευδαργυρωμένο  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2936 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 220/3L |
| Π.Ε.Σ.02 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ME IMANTA - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  Μονοφασικός με κινητήρα ≥ 2,0 ΗΡ. Πίεση έως 9 bar. Παροχή ≥ 254 lit/min.  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: LAM |
| Π.Ε.Σ.03 | Αλυσοκάβουρας  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων  • σφυρήλατες σιαγόνες  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • περιστρεφόμενη σιαγόνα • Λακαρισμένη λαβή. Τα υπόλοιπα μέρη να έχουν υποστεί αντισκοριακή επεξεργασία  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 484/6 |
| Π.Ε.Σ.04 | Τεχνικά χαρακτηριστικά,: Κυβισμός ≥ 42,6 cm³ / Ισχύς ≥ 2,0/2,7 kW/HP/ Βάρος ≤ 4,9 kg / Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό.  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL MS 231PM |
| Π.Ε.Σ.05 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς ≥ 2,3 kW / Ονομαστική τάση ≥ 230 V / Βάρος ≤ 4,8 kg Μήκος λάμας ≥ 45cm, με Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό. Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL MSE 230 C-BQ PM3 |
| Π.Ε.Σ.06 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: AC / DC ρεύμα, AC / DC τάση, Αντίσταση, συχνότητα, χωρητικότητα, Θερμοκρασία, Diode, και συνέχεια Peak λειτουργία συλλαμβάνει ρεύματα εισροής και υπερτάσεις, Data Hold "παγώνει" τα δεδομένα στην οθόνη, 1.2 "(30 χιλιοστά) το άνοιγμα γνάθου για μεγάλα καλώδια (500MCM), Αυτόματη απενεργοποίηση, Πλήρης με καλώδια ελέγχου, μπαταρία 9V, Τύπος Κ αισθητήρα και θήκη ζώνης, AC/DC Current True RMS, Type K Temperature, °F/°C switchable, DC Zero Ενδεικτικού Τύπου: EXTECH-EX730 |
| Π.Ε.Σ.07 | Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT EXTREME |
| Π.Ε.Σ.08 | Αντάπτορας 3/8",  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 238.7/1 |
| Π.Ε.Σ.09 | Αντάπτορας 1/2" • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190.7/2 |
| Π.Ε.Σ.10 | Αντάπτορας 3/4",  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 197.7/1 |
| Π.Ε.Σ.11 | Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με γάντζο  • ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2  • δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους κοπής  • το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 385H |
| Π.Ε.Σ.12 | Απογυμνωτής καλωδίων  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0,6-10mm2  • ελατήριο επαναφοράς  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 478/1VDEBI |
| Π.Ε.Σ.13 | Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων,  • υλικό:πολυαμίδη,  • ρυθμιζόμενες θέσεις μήκους 5-12mm,  • εύχρηστος, ενσωματωμένος πλαγιοκόφτης έως 2mm  • αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων, πλήρως μονωμένος για όλους τους κοινούς και συμπαγείς αγωγούς 0, 2-6mm2 Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 380 |
| Π.Ε.Σ.14 | Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό, • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία, • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία, • γυαλισμένη κεφαλή, • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη, • γυαλισμένη κεφαλή, • λαβές διπλής επίστρωσης, • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 form A, • με ένθετες μύτες, • για διαμέτρους 10 με 100mm, • για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 532PLUS/1DP |
| Π.Ε.Σ.15 | Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία,  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία,  • γυαλισμένη κεφαλή,  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη,  • γυαλισμένη κεφαλή,  • λαβές διπλής επίστρωσης,  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 form C,  • με ένθετες μύτες,  • για διαμέτρους 8 με 100mm,  • Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 536PLUS/1DP |
| Π.Ε.Σ.16 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο Ενδεικτικού Τύπου: ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ |
| Π.Ε.Σ.17 | Ειδικά επεξεργασμένα με χάλυβα και ελεγχόμενη θερμική επεξεργασία με μεγάλη διάρκεια ζωής και γρήγορη διάτρηση σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT XLR |
| Π.Ε.Σ.18 | Βελόνι με προστατευτική λαβή  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία  • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7256  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 670/6AHS |
| Π.Ε.Σ.19 | Γαλλικό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • γυαλισμένη κεφαλή • με κλίμακα • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 250/1 |
| Π.Ε.Σ.20 | Γερμανικό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 110/1 |
| Π.Ε.Σ.21 | Γερμανοπολύγωνο κοντό κυρτό  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 125/1 |
| Π.Ε.Σ.22 | Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο καστάνιας  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • 5 μοίρες γωνία εργασίας  • καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με κουμπί  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 160/2 |
| Π.Ε.Σ.23 | Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη αρπαγή του αντικειμένου  • Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις  • Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση του ανοίγμα-τος των σιαγόνων στην επιθυμητή διάσταση του υλικού  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 447/1HPP |
| Π.Ε.Σ.24 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 1000 cc, Για γράσο υψηλού ιξώδους και χαμηλές θερμοκρασίες, Σπείρωμα σύνδεσης αέρα: 1/4BSP(F), Σχέση συμπίεσης: 60:1, Πίεση αέρα Max 10 bar, Εγγύηση 1 έτους Ενδεικτικού Τύπου: SAMOA |
| Π.Ε.Σ.25 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κιβώτιο δύο ταχυτήτων, Πολυμερές κιβώτιο γραναζιών  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Τσοκ χωρίς κλειδί,  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Ισχύς εισόδου 770 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 425 Watts, Μέγιστη ροπή 40/20 Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 / 0-2700 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 0-18700 / 0-45900 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 35 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Χάλυβα ] 13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 20 χιλ., Σπείρωμα Άξονα 1/2" X 20 U.N.F, Βάρος 2.3 κιλά, Μήκος 352 χιλ., Ύψος 199 χιλ. Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Μέταλλα 4.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 15.9 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 15.9 m/s², Δονήσεις 1.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.0 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.0 m/s², Ηχητική πίεση 102.8 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 2.8 dB(A), Ακουστική πίεση 113.8 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 2.8 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D21805KS |
| Π.Ε.Σ.26 | Για διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου μέχρι 26χιλ.  Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία. Επιπλέον αυτόματο τσοκ για τρυπήματα σε ξύλο ατσάλι κεραμικά υλικά αλλά και για εργασίες βιδώματος. Τύπος τσοκ SDS-Plus, Ισχύς εισόδου 800 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 640 Watts, Κρουστική Ενέργεια 2.8 J, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 0-5540 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 26 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Βάρος 3.0 κιλά, Μήκος 355 χιλ., Ύψος 210 χιλ., Πλάτος 75 χιλ., Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15.7 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 14.3 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s², Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 89 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3.8 dB(A), Ακουστική πίεση 100.1 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3.8 dB(A), Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25134K |
| Π.Ε.Σ.27 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 3 ταχυτήτων μηχανική μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια, Ηλεκτρονικός συμπλέκτης 11 θέσεων με ρυθμιζόμενο έλεγχο ροπής για βίδωμα ακριβείας, Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας, 13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα, Μπαταρία λιθίου για εύκολη τοποθέτηση κι αφαίρεση με ένδειξη φόρτισης, Μεταλλικός γάντζος ζώνης και μαγνητικός υποδοχέας μύτης για καλύτερη αποθήκευση, Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR μπαταρία λιθίου., Πολυφορτιστής XR., Κλίπ ζώνης., Mαγνητικό στήριγμα μύτης., Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., Ανθεκτική θήκη μεταφοράςΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Max Torque (Hard) 80 Nm, Max Torque (Soft) 42 Nm, Αποδιδόμενη ισχύς 650 Watts, Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm, Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 50 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ., Βάρος 2.13 κιλά, Μήκος 213 χιλ., Ύψος 205 χιλ., Πλάτος 67 χιλ., Ηχητική πίεση 92 dB(A)Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 103 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.7 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 10.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s² Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCD995 |
| Π.Ε.Σ.28 | Εξολκέας με δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες,  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβας εργαλείων  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία,  • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12329, μαυρισμένη βίδα,  • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις,  • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν κάτω από το αντικείμενο εργασίας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 680/2 |
| Π.Ε.Σ.29 | Εξολκέας με τρεις ρυθμιζόμενους βραχίονες,  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία,  • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12329, μαυρισμένη βίδα,  • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις,  • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 680/2 |
| Π.Ε.Σ.30 | Οριζόντιος αποθηκευτικός χώρος, μεταλλικά κουμπώματα - Βαρέου τύπου, αντισκωρικά,  Εργονομική λαβή με Ευρύχωρο μεταλλικό σώμα,  Καπάκι σε σχήμα “V” στο άνω μέρος για ανάγκες κοπής με πριόνι στον χώρο εργασίας |
| Π.Ε.Σ.31 | Στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή. Σύστημα αντιδόνησης πολλαπλών σημείων. / Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.Τύπος : Αυτορυθμιζόμενη - Αυτοδιεγειρόμενη - Σύγχρονη / Πόλοι - Φάσεις : Διπολική - Μονοφασική / Τάση/Συχνότητα : 230 V / 50HzΜέγιστη Ισχύς : 10,0 KVA / Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : 8,8 KVA / Συντελεστής Ισχύος : 1 / Ρευματοδότες AC : 2Βολτόμετρο : Ναι / Ασφάλεια Προστασίας : Ασφαλειοδιακόπτης / Τύπος Κινητήρα : Τετράχρονος ΑερόψυκτοςΙσχύς ≥ 20,5 hp / Κυβισμός : 653 cm3 / Αριθμός Κυλίνδρων : 2 / Καύσιμο : Αμόλυβδη Bενζίνη / Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων : 27,5 lt Σύστημα Εκκίνησης : Μίζα / Με Σταθεροποιητή Τάσης Ενδεικτικού Τύπου: SUBARU RS 10000E AVR |
| Π.Ε.Σ.32 | Βάρος ≤ 7 κιλά , ≥ 4.5KW , 230 Volt, 5-150 Α , ηλεκτρόδιο 1,6-4 με βεντιλατέρ ,θερρμικό προστασίας υπερθέρμανσης λαβή και ιμάντα μεταφοράς . ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (THD<10%). 2 χρόνια εγγύηση, για συγκόλληση ηλεκτροδίων (κοινά-ανοξείδωτα-special κ.λ.π,)-antistick, καθώς και “scratching” TIG DC.  Κύκλος εργασίας κατά ΕΝ60974-1(σε 40° C) και ΕΝ60974-10, Διαστάσεις : 145mmX230mmX365mm Ενδεικτικού Τύπου: LAM CEMONT PUMA S1700G |
| Π.Ε.Σ.33 | Τεχνικά χαρακτηριστικά Κεφαλή κοπής: Mähkopf AutoCut 25-2, Κοπτικό εξάρτημα: Κεφαλή κοπής Autocut C 25-2, Κυβισμός cm3: 36,3, Ισχύς kW/Hp: 1,4/1,9, Βάρος kg: 5,9, Διάμετρος κοπής mm: 420, Συνολικό μήκος cm: 180, Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2: 4,5/3,7, Δονήσεις, αριστερά/δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα m/s2: 4,4/3,9 Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 95, Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A): 108, Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL FS 130 |
| Π.Ε.Σ.34 | Ανθεκτικό πιστόλι θερμού αέρα για επαγγελματική, συνεχή λειτουργία, Δυνατότητα στήριξης χωρίς βάση για εργασίες χάρη στις σταθερές θέσεις βάσης του σώματος του εργαλείου και λαστιχένιο ένθετο, Ισχύς 2000W με βελτιστοποιημένη ψύξη, Κόμπακτ και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό,  Τεχνικά Χαρακτηριστικά -Ισχύς εισόδου 2000 Watts, -Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 50-600 °C, -Παροχή Αέρα τουλάχιστον 650 Λίτρα/λεπτό, -Ψηφιακή Οθόνη LED και χειριστήρια ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα. Παρελκόμενα: -Κωνικό ακροφύσιο -Διχαλωτό ακροφύσιο -Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D26414 |
| Π.Ε.Σ.35 | Καλέμι με προστατευτική λαβή  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο  • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία  • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 660/6HS |
| Π.Ε.Σ.36 | Καρυδάκια 1/2" • υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής • Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190/1 6p |
| Π.Ε.Σ.37 | Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190/1 12p |
| Π.Ε.Σ.38 | Καρυδάκια 1/4", δωδεκάγωνο προφίλ  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 188/2 12p |
| Π.Ε.Σ.39 | Καστάνια μονής κατεύθυνσης 1/2"  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου  • σφυρήλατο στέλεχος  • ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12540  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190.9/2BI |
| Π.Ε.Σ.40 | Κατσαβίδι σταυρού (PH) με εξάγωνο στέλεχος  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • υλικό τριών συστατικών  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 616ΤΒΙ |
| Π.Ε.Σ.41 | Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) με εξάγωνο στέλεχος • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 617ΤΒΙ |
| Π.Ε.Σ.42 | Κατσαβίδι εγκοπής με εξάγωνο στέλεχος  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδί-ου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2380-1,2  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 600ΤΒΙ |
| Π.Ε.Σ.43 | Κατσαβίδι σταυρού, (PH)  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • γυαλισμένη μύτη  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 613VDEBI |
| Π.Ε.Σ.44 | Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ),  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • γυαλισμένη μύτη  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 623VDETBI |
| Π.Ε.Σ.44 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 630VDE |
| Π.Ε.Σ.45 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 630VDE |
| Π.Ε.Σ.46 | Κατσαβίδι εγκοπής, • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • γυαλισμένη μύτη • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 603VDETBI |
| Π.Ε.Σ.47 | Ελληνικής κατασκευής, Πριόνι-σουγιας-τσαπράζι Νο 6, Μήκος λάμας 16cm, ξύλινη λαβή, διπλή λάμα (μαχαίρι - πριόνι) |
| Π.Ε.Σ.48 | Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με χειρολαβή βαθειάς μόνωσης  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 466/1BI |
| Π.Ε.Σ.49 | Κόφτης καλωδίων  • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία  • αποσπώμενες σιαγόνες  • κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου  • Για κοπή καλωδίων χωρίς ατσάλινα κλώνους η ατσάλινη κάλυψη  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 585/6 |
| Π.Ε.Σ.50 | Κόφτης Καλωδίων με Λειτουργία Καστάνιας Ενδεικτικά: (KNIPEX 95 31 250)Για την κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίωνΛαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείωνΗ σταθερή λαβή να διαθέτει ειδική προεξοχή για την στήριξη του εργαλείου κατά την διάρκεια της κοπήςΜήκος 250 mmΔυνατότητα κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων: 32 Ø mm / 240 mm²Αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείαςΑκατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συρματόσχοινωνΚαθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωσηΛειτουργία με το ένα χέρι, μηχανισμός καστάνιαςΕλάχιστη απαίτηση δύναμης χάρη στην πολύ υψηλή σχέση μετάδοσηςΚαστάνια δύο ταχυτήτων για ευκολότερη κοπήΑπλό στον χειρισμό χάρη στον σχεδιασμό μικρού όγκου και βάρους – εύχρηστο ακόμη και σε στενά, περιορισμένα σημείαΣτοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν «μάγκωμα».Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. Ενδεικτικού Τύπου: KNIPEX 9531250 |
| Π.Ε.Σ.51 | Κόφτης καλωδίων  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 580/1VDEBI |
| Π.Ε.Σ.52 | Με μηχανισμό αυτοπροώθησης (συμπ. λαβή με καστάνια). Για χρήση σε στενούς χώρους σε μικρής διαμέτρου σωλήνες από σκληρό και μαλακό χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικό. Διαθέτουν ράουλα με αυλακώσεις για κοπή κοντά στην κωνική εκτόνωση. Ισχυρό, ελαφρύ σώμα εργαλείου και κέλυφος μαχαιριού. Δυνατότητα (mm): 6 - 28, Στάνταρντ Μαχαίρι: E-3469, Βάρος (kg): 0.48 • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: AUTOFEED RIDGID-118 |
| Π.Ε.Σ.53 | ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Θερμική επεξεργασία. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα Στιλβωμένα, λοξά νύχια Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |
| Π.Ε.Σ.54 | ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤHΣ, Σφυρηλατημένο ατσάλι για διάρκεια ζωής. Οι άκρες του βοηθούν στην καλύτερη εισχώρηση, επίπεδη επιφάνεια κατάλληλη για κατεδαφίσεις Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |
| Π.Ε.Σ.55 | Μανέλα για σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 216.1 |
| Π.Ε.Σ.56 | Ματσόλα 500gr με ξύλινη λαβή |
| Π.Ε.Σ.57 | ΜΕΤΡO, Κεντραρισμένα νούμερα. Συμπαγής σχεδιασμός θήκης από μαλακό υλικό, Κλάση Ακριβείας II, Γάντζος με μηδενική θέση – Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις Εύκαμπτη TPR πλευρά, Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας, Φάρδος ταινίας – 25 - 19 - 12.7 χιλ. Κλιπ ζώνης Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |
| Π.Ε.Σ.58 | Κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό. Μανιβέλα η οποία κλείνει για εύκολη μεταφορά. Ταινία από fibreglass ανθεκτική σε διάβρωση, μη αγώγιμη, επικάλυψη από PVC. Ενδεικτικού Τύπου: FREEMANS |
| Π.Ε.Σ.59 | Ελληνικής κατασκεύης, Μπαλαντέζα καρούλι με καλώδιο για εξωτερική & επαγγελματική χρήση, Με 4 πρίζες σούκο, λυχνία και πώμα ασφαλείας, Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :250V -16A, Διατομή Καλωδίου :3x2,5mm², Μήκος καλωδίου:50m, Ενδεικτικού Τύπου: Χαραλαμπίδης |
| Π.Ε.Σ.60 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Φωτεινή ένδειξη φόρτισης, Προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah, Τάση 18 V, Ύψος 65 χιλ., Μήκος 110 χιλ, Βάρος 0.62 κιλά Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCB184 |
| Π.Ε.Σ.61 | Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών  • οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745  • επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα  Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 508/1BI |
| Π.Ε.Σ.62 | Κυρτό μυτοτσίμπιδο μακρύ με πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος  • κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 512/1VDEBI |
| Π.Ε.Σ.63 | Όργανο διακρίβωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά HD384.Το όργανο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ακόλουθες δοκιµές/µετρήσεις:•Δοκιµή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναµικών συνδέσεων µε ρεύµα>200mA και τάση εν κενώ 4-24V(άρθρο 612.2)•Μέτρηση αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε τάση 50V, 100V, 250V, 500V και 1000V (άρθρο 612.3)•Δοκιµή ελέγχου διαχωρισµού κυκλωµάτων µε εξαιρετικά χαµηλή τάση (SELV)(PELV) (άρθρο612.4)•Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων (άρθρο 612.5)•Έλεγχος λειτουργίας Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (ρελέ διαφυγής) ΔΔΕ AC/DC τύπου Α και τύπου Β (άρθρο 612.6)Χρόνος απόκρισης (ΔΔΕ t)Τάση επαφής (ΔΔΕ Uc)Ρεύµα αποκοπής (ΔΔΕ Ι)Αυτόµατος έλεγχος (ΔΔΕ)•Μέτρηση αντίστασης γείωσης (άρθρο 612.6)•Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλµατος και προσδόκιµο ρεύµα σφάλµατος (άρθρο 612.6)•Μέτρηση σύνθετης αντίστασης γραµµής και προσδόκιµου ρεύµατος βραχυκύκλωσης•Μέτρηση αντίστασης αγωγών προστασίας (άρθρο 612.6)•Έλεγχος της πολικότητας, διαδοχή φάσεων, τάση, συχνότητα (άρθρο 612.7)•Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους (προσεγγιστική µέθοδος “ενός ηλεκτροδίου")Εφαρμογή προτύπων ΕΛΟΤ HD384, EN61326, EN61010-1,EN61010-031, EN61008, EN 61009, EN60364, EN 61557Παρελκόμενα:Ελληνικό εγχειρίδιο λειτουργίαςΤρείς Ακδροδέκτες δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Τρία κορκοδειλάκια δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Καλώδιο Schuko πρίζαςΚαλώδια μετρήσεων 1,5μ (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Πιστοποιητικό διακρίβωσηςΣέτ μέτρησης γείωσηςΛογισμικό, καλώδιο usb Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστής.Ενδεικτικού Τύπου: TestBoy TV455 |
| Π.Ε.Σ.64 | Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή βαρέως τύπου  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 405/1BI |
| Π.Ε.Σ.65 | Πένσα γενικής χρήσης • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 και ΕΝ 60900 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 406/1VDEBI |
| Π.Ε.Σ.66 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Στιβαρός και αποδεδειγμένος κρουστικός μηχανισμός για μέγιστη μακροζωία, Ομαλή εκκίνηση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλέμι, Πολλαπλών θέσεων χειρολαβή, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος τσοκ 30mm HEX, Ισχύς εισόδου 1600 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 1000 Watts, Κρούσεις ανά λεπτό 1450 bpm, Κρουστική Ενέργεια 35 J, Βάρος 16.9 κιλά, Μήκος 760 χιλ., Ύψος 260 χιλ., Πλάτος 130 χιλ., Κραδασμός χειρός / βραχίονα 6.8 m/s2, Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 91 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3.0 dB(A), Ακουστική πίεση 102 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3.0 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25961K |
| Π.Ε.Σ.67 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Για οπές διαμπερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ Οπίσθια αντί-κραδασμική λαβή με νέο σύστημα απόσβεσης κραδασμών, Συστημα μη περιστοφής ανιχνεύει την απώλεια ελέγχου του εργαλείου και αντιδρά με την άμεση διακοπή της τροφοδοσίας, Έλεγχος Ροπής(UTC) είναι η νέα μας τεχνολογία αντι-περιστροφής που σβήνει το εργαλείο μέσα σε κλάσματα δευτερ. και δουλεύει σε συνεργασία με συμπλέκτη 2 βημάτων παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης, Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας, Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση, Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο, Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και σέρβις. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος τσοκ SDS-Max, Ισχύς εισόδου 1500 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 980 Watts, Κρουστική Ενέργεια 15.5 J, Ταχύτητα φορτίου 125-250, Κρούσεις ανά λεπτό 1150-2300 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 52 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 150 χιλ.,Βάρος 9.9 κιλά, Μήκος 561 χιλ., Ύψος 272 χιλ., Πλάτος 116 χιλ., Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 8.0 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 7.2 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 96 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 107 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 4 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25763K |
| Π.Ε.Σ.68 | Πιστόλι σιλικόνης 9'' ανοιχτό βαρέως τύπου Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, Λάμα προώθησης, Βαριά ποιοτική κατασκευή, Κατάλληλο για 300ml φυσίγγια, διαμέτρου 50 χιλιοστών, για σιλικόνες, κόλλες, χημικά και άλλα υλικά σε φύσιγγα Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |
| Π.Ε.Σ.69 | Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών • επαγγελματικό εργαλείο για κόψιμο και απογύμνωση πλακέ, μη μονωμένων καλωδίων τηλεφώνου • Για πρεσάρισμα Western plugs τύπου RJ 10 (πλάτος 7,65 mm), RJ 11/12 (πλάτος 9,65 mm) και RJ 45 (πλάτος 11,68 mm) με 4-,6- ή 8- πόλους • Ακριβής διαδικασία πρεσαρίσματος λόγω παράλληλης κίνησης των σιαγόνων • με επιπλέον απογυμνωτή για στρογγυλά καλώδια • Με κόφτη και μαχαίρι απογύμνωσης πλακέ καλωδίων πλάτους 6 και 12 mm • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 427/4BG |
| Π.Ε.Σ.70 | Πρέσσα ακροδεκτών (κως), Από χαλυβδοέλασμα, Σιαγόνες σκληρυμένες σε 38-40HRC, Εξαγωνικό πρεσάρισμα, Το άνοιγμα/διάμετρος πρεσσαρίσματος ρυθμίζεται με τη στροφή των δίσκων, Περιστρεφόμενη κεφαλή 6 θέσεων 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2, Σύστημα λεβιέ για εύκολη μεταφορά της δύναμης Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 405/2FG |
| Π.Ε.Σ.71 | Πριόνι κλάδου,  • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 ,  • χειρολαβή από πολυστερίνη,  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 752 |
| Π.Ε.Σ.72 | Ράσπα Ημιστρόγγυλη, με αντιολισθητική λαβή Ενδεικτικού Τύπου: TACTIX |
| Π.Ε.Σ.73 | Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή  • ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή  • λάμα δυνατότητας 3 θέσεων • αποθήκευση λαμών στο σκελετό  • σκελετός επιχρωμιωμένος, χειρολαβή σε μπλε λάκα  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 750 |
| Π.Ε.Σ.74 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 220/3LPH |
| Π.Ε.Σ.75 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 125/1CB |
| Π.Ε.Σ.76 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το σετ περιλαμβάνει: Κρουστικό δραπ/βιδο, παλμικό κατσαβίδι, 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες, Πολυφορτιστής και κασετίναΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 AhΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Max Torque (Hard) 60 Nm, Max Torque (Soft) 23 Nm, Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts, Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ., Βάρος 1.88 κιλά, Μήκος 202 χιλ., Ύψος 236 χιλ., Πλάτος 80 χιλ., Ηχητική πίεση 89 dB(A), Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 100 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο N/A m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) N/A m/s², Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 2.5 m/s², EL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) 0-600/2000 EL rpm EL No Load Speed (Hammer Mode) 0-600/2000 EL rpmΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟΥ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Μέγιστη ροπή 155 Nm, Tool Connect EL No, Αποδιδόμενη ισχύς TBC Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 3200 ipm, Μέγ. Διάμετρος Κοχλία Μ12, Υποδοχή 1/4" (6.35mm) Βάρος 1.6 κιλά, Μήκος 141 χιλ., Ύψος 236 χιλ., Δονήσεις 15.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.2 m/s², Ηχητική πίεση 90 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 101 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D21815 |
| Π.Ε.Σ.77 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190BI12P23 |
| Π.Ε.Σ.78 | Ενδεικτικού Τύπου: BOSCH |
| Π.Ε.Σ.79 | Για διασταυρώσεις δρόμων, έργα συντήρησης αυτοκινητόδρομων, ξενοδοχεία, επικίνδυνα σημεία, κατοικημένες περιοχές, κτιριακά συγκροτήματα, εργοτάξια, γκαράζ κλπ. Είναι αδιάβροχο, έχει αντοχή στη ζέστη και το κρύο, δεν ξεθωριάζει. Το κόκκινο και άσπρο χρώμα του το καθιστά εμφανές κατά την διάρκεια της ημέρας και ορατό την νύχτα χάρη στην αντανακλαστικότητα του. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βάση : 380x380mm, Ύψος: 750mm, Βασικό υλικό: Πλαστικό (PE), με βαριά λαστιχένια βάση, Χρώμα: Κόκκινος με άσπρη ταινία ειδικού χρωματισμού που περιέχει μικρά αντανακλαστικά στοιχεία, και μαύρη βάση Βάρος: 2,50 kg |
| Π.Ε.Σ.80 | Σκάλες Αλουμινίου Πολλαπλών Χρήσεων, Διαστάσεις 4 Χ 4, Μέγιστο Υψος 4,6 μ, Σκάλα αλουμινίου με 6 αυτόματες ασφάλειες, Δυνατότητα σκάλας να διαμορφώνεται σε 9 διαφορετικές θέσεις κλειδώματος, Εύκολη στη μεταφορά και αποθήκευση λόγω του μεγέθους της, Η σκάλα παρέχει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN131, Μέγιστη αντοχή 150kg, Εγγύηση 1 έτους |
| Π.Ε.Σ.81 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο, |
| Π.Ε.Σ.82 | Ελληνικής κατασκευής |
| Π.Ε.Σ.83 | Να συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Ισχύς εισόδου ≥ 1200 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς ≥ 630 Watts, Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ξύλο ] 300 χιλ. Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 130 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 160 χιλ., Βάρος ≤ 4.0 κιλά,  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DW311K |
| Π.Ε.Σ.84 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων, Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα, Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Αποδιδόμενη ισχύς 560 Watts, Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 διαδρομές ανά λεπτό, Μήκος διαδρομής 28.6 χιλ., Βάρος 3.3 κιλά, Μήκος 425 χιλ., Ύψος 195 χιλ., Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 6.3 m/s², Ηχητική πίεση 87 dB(A), Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 98 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Hand/Arm Vibration - Cutting boards 26.0 m/s², Δόνηση χεριού - Κόβοντας ξύλινους δοκούς 25.5 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 10.6 m/s² Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCS380Ν |
| Π.Ε.Σ.85 | Ελληνικής κατασκευής, |
| Π.Ε.Σ.86 | Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου  • Υλικό: Χερούλια από ειδικό κράμα  • σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • αποσπώμενες σιαγόνες,  • λακαρισμένη λαβή  • προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 492/6 |
| Π.Ε.Σ.87 | Σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 896 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 216/1 |
| Π.Ε.Σ.88 | Τοξοπρίονο,  • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 ,  • χειρολαβή από χάλυβα 12.03  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 755 |
| Π.Ε.Σ.89 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ηλεκτρονικό φρένο που σταματάει γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη, Διάτρητα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσα στον κινητήρα, Λαστιχένια λαβή προσφέρει καλύτερο κράτημα και άνεση, Πλευρική λαβή δύο θέσεων παρέχει μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή 2 θέσεων, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί δίσκου. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Ισχύς εισόδου 1000 Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ., Σπείρωμα Άξονα EL M14, Βάρος 1.75 κιλά Μήκος 310 χιλ., Κραδασμοί - Λείανση 4.4 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα 2.5 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.7 m/s² Ηχητική πίεση 85 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 96 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah, Αποδιδόμενη ισχύς 800 Watts. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DWE4203 |
| Π.Ε.Σ.90 | Αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί. Προστασία υπερφόρτωσης Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας Μαλακή εκκίνησηΣυμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί Ισχύς εισόδου ≥ 2600 Watts, Μέγ. διάμετρος δίσκου 230 χιλ., Σπείρωμα Άξονα M14 Βάρος ≤ 5.9 κιλά, • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DWE4579R |
| Π.Ε.Σ.91 | Κινητήρας με ανεμιστήρα ψύξεως και αντικαθιστώμενες ψήκτρες, Ατσάλινα κωνικά γρανάζια. Χαμηλού προφίλ κέλυφος γραναζιών. Να συμπεριλαμβάνεται: 2 Θέσεων πλευρικό χερρούλι, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί λάμας, Πολυφορτιστής, ≥ 2 x ≥ 4Ah μπαταρίες λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 4Ah, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ., Αποδιδόμενη ισχύς ≥ 405 Watts, Σπείρωμα Άξονα M14, Βάρος ≤ 2.9 κιλά,  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCG405N |
| Π.Ε.Σ.92 | Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα, άγκιστρα ή καθαρισμό οπών σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT EXTREME |
| Π.Ε.Σ.93 | Σωληνοκάβουρας 45º  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κόκκινη λάκα  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form Β  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 481/6 |
| Π.Ε.Σ.94 | Σωληνοκάβουρας 90º  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κόκκινη λάκα  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form A  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 480/6 |
| Π.Ε.Σ.95 | Υλικό κατασκευής: Κατασκευασμένος από ειδικό κράμα Αλουμινίου Alloy 6063-T6. 3 προγράμματα βασικής λειτουργίας 100%-40%-20% με δυνατότητα φωτισμού 600lumen-240lumen-120lumen και 2 ειδικά προγράμματα sos και flash για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σήματος ελέγχου. Υψηλής απόδοσης και παρέχει σταθερή δέσμη φωτός με έως και 4 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Διαστάσεις: Κεφαλή: 37.5mm, Σώμα: 32mm, Ύψος: 176mm, Βάρος : 287 gr (με την μπαταρία), Απόδοση φωτισμού 600 lumen. chip φωτισμού: 4ης Γενιάς, Διακόπτης on/off, Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, Ακτίνα δέσμης φωτός: έως και 150 μέτρα. Λειτουργία zoom, Επίπεδο στεγανοποίησης: IPX5, Μπαταρία: 2600mAh Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου sas MONT 700 G4 |
| Π.Ε.Σ.96 | Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΛειτουργία zoom, θήκη για 2 μπαταρίες για διπλάσιο χρόνο λειτουργίας, Aδιάβροχος (όχι υποβρύχιος), 3 προγράμματα λειτουργίας (100%, 50%, αναβοσβήνει), 6 κλίσεις της βάσης για ελεγχόμενη στόχευση του φωτός (90° μοίρες), ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου, ειδικά σχεδιασμένη εργονομική βάση στήριξης κεφαλής, Ισα κατανεμημένο βάρος μπροστά και πίσω στο κεφάλι του χρήστη?, Λάστιχο στερέωσης κεφαλής 24 πλάτος που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη του κεφαλιού. Από ειδικό ανθεκτικό latex (διατίθονται ανταλλακτικό λάστιχo όταν φθαρεί το υπάρχον Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου sas MONT 900 PRO G3 |
| Π.Ε.Σ.97 | Ο Ανοξείδωτος Κόφτης με λάμα 9mm καθώς και λειτουργία κλειδώματος. Τύπου Kreator Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Kreator |
| Π.Ε.Σ.98 | Κόφτης με λάμα 18mm κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ελαφρύ. Η λαβή να είναι επενδυμένη από μαλακό ελαστικό εξασφαλίζοντας σταθερότητα. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος. Τύπου Kreator Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Kreator |
| Π.Ε.Σ.99 | Κόφτης με λάμα 25mm κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ελαφρύ. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος. Τύπου Stanley FatMax Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Stanley FatMax |
| Π.Ε.Σ.100 | Φιλτρόκλειδο αλυσίδας,  • υλικό: χρώμιο βανάδιο,  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 206/2 |
| Π.Ε.Σ.101 | Φιλτρόκλειδο ιμάντα,  • υλικό: χρώμιο βανάδιο,  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 205/2 |
| Π.Ε.Σ.102 | Λειτουργεί σε μέγιστη απόδοση όταν πιεστεί η σκανδάλη. Όταν αφήσουμε την σκανδάλη έχουμε μία ελάχιστη, ρυθμιζόμενη φλόγα. Υποδοχή με σπείρωμα για σύνδεση με περιστρεφόμενο ή σταθερό ρακόρ. Πλήρης σειρά με επτά ακροφύσια. Μαλακή σκανδάλη, εύκολη στη χρήση. Βαλβίδα γενικού ελέγχου. Δακτύλιος περιορισμού του αέρα για μαλακή φλόγα. Ρυθμιστής πίεσης από 1,5 έως 4, περιστρ.σωλήνα 4 m, λαβή X200, ακροφύσιο Turbo 007 Ενδεικτικού Τύπου: VIRAX STANDARD |
| Π.Ε.Σ.103 | Δέχεται οποιαδήποτε standard MAPP GAS κίτρινη μποτίλια, Ποιοτική κατασκευή από μπρούντζο και ανοξείδωτο ατσάλι, Το στέλεχος περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του για εργασία σε δύσκολα η δυσπρόσιτα σημεία Ενδεικτικού Τύπου: MAPP GAS |
| Π.Ε.Σ.104 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο, Ενδεικτικού Τύπου: ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ |
| Π.Ε.Σ.105 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κυβισμός cm3: 27,2, Ισχύς kW/Hp: 0,7/1, Βάρος kg: 4,1, Μεγιστη παροχή αέρα m3/h: 730, Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 104, Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 90, Δονήσεις, δεξιά m/s2: 7,5-8, Όγκος δεξαμενής l: 0,54, Παροχή αέρα m3/h: 700 Ενδεικτικού Τύπου: STIHL BG 56 |
| Π.Ε.Σ.106 | Ηλιακός Φανός Οδοφράγματος, Κίτρινος, Αναλάμπων Για προειδοποίηση σε οδικά έργα και εργοτάξια, γενική προειδοποιητική σήμανση και άλλες εφαρμογές. Να είναι μεγάλος, εμφανίσημος, ορατός από μεγάλη απόσταση και διαθέτει κλέμα με βίδα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε οδόφραγμα ή άλλη βάση, καθώς και κρίκο για κρέμασμα σε ψηλότερο σημείο. Ο ηλιακός συλλέκτης, που είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στο επάνω μέρος του φανού, συγκεντρώνει ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορτίζει τις δυο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι εσωτερικά. Όταν σουρουπώνει, ενεργοποιείται ο φανός και αναλάμπει 30 φορές το λεπτό μέχρι να ξημερώσει. Ο φωτισμός του είναι ορατός και από τις δύο πλευρές και από απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Χρώμα: Κίτρινο, Διάρκεια φωτισμού με κάθε πλήρη φόρτιση: 50+ ώρες, Αναλαμπές / λεπτό: 30, Εμβέλεια ορατότητας: 500+ μέτρα, Μπαταρίες: (2) Ni-MH, 1,2V,1500mAh, Αριθμός LED: (2) Superbright, Διακόπτης ενεργοποίησης και παύσης, Μόνιμα προσαρτισμένη κλέμα τοποθέτησης Κρίκος για κρέμασμα, Αδιάβροχος: IP 65, Πιστοποίηση: CE, Διαστάσεις: 18cm διάμετρος φανού, 6cm πάχος, 28,5cm συνολικό ύψος, Βάρος: 600 gr, Εγγύηση: 1 έτος |
| Π.Ε.Σ.107 | Ψαλίδι σωλήνων από PVC  • υλικό: λάμα - ανοξείδωτος χάλυβας με μολυβδαίνιο, χειρολαβές - ενισχυμένο αλουμίνιο  • κατάλληλο για κοπή σωλήνων PVC πάχους 1, 5"  • εξασφαλίζει κάθετη κοπή  • κοπή με δράση καστάνιας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 583/6 |
| Π.Ε.Σ.108 | Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου "πελεκάνος"  • υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα  • χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα  • λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη  • ελατήριο επαναφοράς  • νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου  • Για κοπή λαμαρίνας πάχους μέχρι 1,25mm  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 591L/3G - 591R/3G |
| Π.Ε.Σ.109 | Μπουλονοκόφτης,  • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία  • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου  • Με αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά τη διαδικασία κοπής μπετό-βεργων  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 596/6A |
| Π.Ε.Σ.110 | Ψηφιακό όργανο μέτρησης μόνωσης (megger), Δυνατότητες/λειτουργίες: Auto range, DATA Hold, Low resistance audio indication (Buzzer alarm), Low battery indication, Package includes carry case & terminals, Testing voltage : 250/500/1000V, AC measurement voltage τουλάχιστον: 650VAC (±1.2%+5), Resistance: 0-2000ΜΩ (±1%+3) Ενδεικτικού Τύπου: CTM-570 CTT |
| Π.Ε.Σ.111 | Kit ψηφιακoύ πολύμετρου CAT IV και αμπεροτσιμπίδας True RMS με ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC., Η σύνθεση να περιλαμβάνει: Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter, - True RMS για μεγαλύτερη ακρίβεια σε μετρήσεις παραμορφωμένων κυματομορφών, - Βασική ακρίβεια 0,5%Kit ψηφιακoύ πολύμετρου CAT IV και αμπεροτσιμπίδας True RMS με ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC., Η σύνθεση να περιλαμβάνει: Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter, - True RMS για μεγαλύτερη ακρίβεια σε μετρήσεις παραμορφωμένων κυματομορφών, - Βασική ακρίβεια 0,5% - Τάση και ρεύμα AC/DC, Αντίσταση, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Θερμοκρασία, Δίοδος/Συνέχεια, Duty Cycle, - Λειτουργίες συχνότητας διπλής ευαισθησίας (ηλεκτρική/ηλεκτρονική), - Προστασία μέχρι 1000V για όλες τις λειτουργίες, - Αδιάβροχη προστασία, - Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη με ευανάγνωστα ψηφία- 4.000 ψηφία, - Μέτρηση ρεύματος μέχρι 10Α, - Data hold, Relative, Auto power off, - Μετρήσεις θερμοκρασίας τύπου Κ, True RMS AC Clamp Meter + NCV- Ρεύμα AC, Τάση AC/DC, Αντίσταση, Συχνότητα, Χωρητικότητα, Duty Cycle, Δίοδος και Συνέχεια, - Ενσωματωμένος ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή με οπτική ειδοποίηση, - Μέγεθος τσιμπίδας τουλάχιστον 1.5” (40mm) για μεταγωγείς έως 500MCM, - Φωτιζόμενη οθόνη LCD με 6000 ψηφία, - Σχετική λειτουργία για σχετική χωρητικότητα και ρύθμιση Offset, - Data Hold, MIN/MAX και Auto Power Off, Παρελκόμενα: Επαγγελματικά καλώδια διπλής θωράκισης, Καλώδιο με θερμοηλεκτρικό στοιχείο τύπου Κ και Αντάπτορας μπανάνας, Μαλακή θήκη μεταφοράς, Μαγνητικός ιμάντας για το πολύμετρο Ενδεικτικού Τύπου: Extech MA620-K |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»** | | | |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Π.Ε.Σ.01 | Κλειδί ALLEN, μακρύ  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σκληρυμένο σε λάδι  • επιψευδαργυρωμένο  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2936 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 220/3L |  |  |
| Π.Ε.Σ.02 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ME IMANTA - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  Μονοφασικός με κινητήρα ≥ 2,0 ΗΡ. Πίεση έως 9 bar. Παροχή ≥ 254 lit/min.  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: LAM |  |  |
| Π.Ε.Σ.03 | Αλυσοκάβουρας  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων  • σφυρήλατες σιαγόνες  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • περιστρεφόμενη σιαγόνα • Λακαρισμένη λαβή. Τα υπόλοιπα μέρη να έχουν υποστεί αντισκοριακή επεξεργασία  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 484/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.04 | Τεχνικά χαρακτηριστικά,: Κυβισμός ≥ 42,6 cm³ / Ισχύς ≥ 2,0/2,7 kW/HP/ Βάρος ≤ 4,9 kg / Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό.  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL MS 231PM |  |  |
| Π.Ε.Σ.05 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς ≥ 2,3 kW / Ονομαστική τάση ≥ 230 V / Βάρος ≤ 4,8 kg Μήκος λάμας ≥ 45cm, με Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό. Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL MSE 230 C-BQ PM3 |  |  |
| Π.Ε.Σ.06 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: AC / DC ρεύμα, AC / DC τάση, Αντίσταση, συχνότητα, χωρητικότητα, Θερμοκρασία, Diode, και συνέχεια Peak λειτουργία συλλαμβάνει ρεύματα εισροής και υπερτάσεις, Data Hold "παγώνει" τα δεδομένα στην οθόνη, 1.2 "(30 χιλιοστά) το άνοιγμα γνάθου για μεγάλα καλώδια (500MCM), Αυτόματη απενεργοποίηση, Πλήρης με καλώδια ελέγχου, μπαταρία 9V, Τύπος Κ αισθητήρα και θήκη ζώνης, AC/DC Current True RMS, Type K Temperature, °F/°C switchable, DC Zero Ενδεικτικού Τύπου: EXTECH-EX730 |  |  |
| Π.Ε.Σ.07 | Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT EXTREME |  |  |
| Π.Ε.Σ.08 | Αντάπτορας 3/8",  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 238.7/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.09 | Αντάπτορας 1/2" • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190.7/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.10 | Αντάπτορας 3/4",  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 197.7/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.11 | Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με γάντζο  • ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2  • δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους κοπής  • το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 385H |  |  |
| Π.Ε.Σ.12 | Απογυμνωτής καλωδίων  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0,6-10mm2  • ελατήριο επαναφοράς  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 478/1VDEBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.13 | Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων,  • υλικό:πολυαμίδη,  • ρυθμιζόμενες θέσεις μήκους 5-12mm,  • εύχρηστος, ενσωματωμένος πλαγιοκόφτης έως 2mm  • αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων, πλήρως μονωμένος για όλους τους κοινούς και συμπαγείς αγωγούς 0, 2-6mm2 Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 380 |  |  |
| Π.Ε.Σ.14 | Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εξωτερικό, • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία, • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία, • γυαλισμένη κεφαλή, • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη, • γυαλισμένη κεφαλή, • λαβές διπλής επίστρωσης, • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5254 form A, • με ένθετες μύτες, • για διαμέτρους 10 με 100mm, • για εφαρμογή ασφαλειών σε άξονες Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 532PLUS/1DP |  |  |
| Π.Ε.Σ.15 | Ίσιο ασφαλειοτσίμπιδο, εσωτερικό  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία,  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία,  • γυαλισμένη κεφαλή,  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη,  • γυαλισμένη κεφαλή,  • λαβές διπλής επίστρωσης,  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5256 form C,  • με ένθετες μύτες,  • για διαμέτρους 8 με 100mm,  • Για εφαρμογή ασφαλειών σε οπές Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 536PLUS/1DP |  |  |
| Π.Ε.Σ.16 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο Ενδεικτικού Τύπου: ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ |  |  |
| Π.Ε.Σ.17 | Ειδικά επεξεργασμένα με χάλυβα και ελεγχόμενη θερμική επεξεργασία με μεγάλη διάρκεια ζωής και γρήγορη διάτρηση σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT XLR |  |  |
| Π.Ε.Σ.18 | Βελόνι με προστατευτική λαβή  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία  • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7256  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 670/6AHS |  |  |
| Π.Ε.Σ.19 | Γαλλικό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • γυαλισμένη κεφαλή • με κλίμακα • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 250/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.20 | Γερμανικό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 110/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.21 | Γερμανοπολύγωνο κοντό κυρτό  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 125/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.22 | Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο καστάνιας  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • 5 μοίρες γωνία εργασίας  • καστάνια: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με κουμπί  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 160/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.23 | Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη αρπαγή του αντικειμένου  • Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις  • Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση του ανοίγμα-τος των σιαγόνων στην επιθυμητή διάσταση του υλικού  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 447/1HPP |  |  |
| Π.Ε.Σ.24 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 1000 cc, Για γράσο υψηλού ιξώδους και χαμηλές θερμοκρασίες, Σπείρωμα σύνδεσης αέρα: 1/4BSP(F), Σχέση συμπίεσης: 60:1, Πίεση αέρα Max 10 bar, Εγγύηση 1 έτους Ενδεικτικού Τύπου: SAMOA |  |  |
| Π.Ε.Σ.25 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Κιβώτιο δύο ταχυτήτων, Πολυμερές κιβώτιο γραναζιών  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Τσοκ χωρίς κλειδί,  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Ισχύς εισόδου 770 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 425 Watts, Μέγιστη ροπή 40/20 Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 / 0-2700 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 0-18700 / 0-45900 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 35 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Χάλυβα ] 13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 20 χιλ., Σπείρωμα Άξονα 1/2" X 20 U.N.F, Βάρος 2.3 κιλά, Μήκος 352 χιλ., Ύψος 199 χιλ. Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Μέταλλα 4.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 15.9 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 15.9 m/s², Δονήσεις 1.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.0 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.0 m/s², Ηχητική πίεση 102.8 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 2.8 dB(A), Ακουστική πίεση 113.8 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 2.8 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D21805KS |  |  |
| Π.Ε.Σ.26 | Για διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου μέχρι 26χιλ.  Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία. Επιπλέον αυτόματο τσοκ για τρυπήματα σε ξύλο ατσάλι κεραμικά υλικά αλλά και για εργασίες βιδώματος. Τύπος τσοκ SDS-Plus, Ισχύς εισόδου 800 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 640 Watts, Κρουστική Ενέργεια 2.8 J, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 0-5540 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 26 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Βάρος 3.0 κιλά, Μήκος 355 χιλ., Ύψος 210 χιλ., Πλάτος 75 χιλ., Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15.7 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 14.3 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s², Αβέβαιη K 4 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 89 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3.8 dB(A), Ακουστική πίεση 100.1 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3.8 dB(A), Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25134K |  |  |
| Π.Ε.Σ.27 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 3 ταχυτήτων μηχανική μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια, Ηλεκτρονικός συμπλέκτης 11 θέσεων με ρυθμιζόμενο έλεγχο ροπής για βίδωμα ακριβείας, Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας, 13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα, Μπαταρία λιθίου για εύκολη τοποθέτηση κι αφαίρεση με ένδειξη φόρτισης, Μεταλλικός γάντζος ζώνης και μαγνητικός υποδοχέας μύτης για καλύτερη αποθήκευση, Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 2 x 4.0Ah XR μπαταρία λιθίου., Πολυφορτιστής XR., Κλίπ ζώνης., Mαγνητικό στήριγμα μύτης., Πλευρική λαβή πολλών θέσεων., Ανθεκτική θήκη μεταφοράςΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Max Torque (Hard) 80 Nm, Max Torque (Soft) 42 Nm, Αποδιδόμενη ισχύς 650 Watts, Κρούσεις ανά λεπτό 0-7650/22100/34000 bpm, Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 50 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ., Βάρος 2.13 κιλά, Μήκος 213 χιλ., Ύψος 205 χιλ., Πλάτος 67 χιλ., Ηχητική πίεση 92 dB(A)Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 103 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο 2.7 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 10.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 1.5 m/s² Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCD995 |  |  |
| Π.Ε.Σ.28 | Εξολκέας με δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες,  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβας εργαλείων  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία,  • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12329, μαυρισμένη βίδα,  • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις,  • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν κάτω από το αντικείμενο εργασίας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 680/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.29 | Εξολκέας με τρεις ρυθμιζόμενους βραχίονες,  • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία,  • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12329, μαυρισμένη βίδα,  • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις,  • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 680/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.30 | Οριζόντιος αποθηκευτικός χώρος, μεταλλικά κουμπώματα - Βαρέου τύπου, αντισκωρικά,  Εργονομική λαβή με Ευρύχωρο μεταλλικό σώμα,  Καπάκι σε σχήμα “V” στο άνω μέρος για ανάγκες κοπής με πριόνι στον χώρο εργασίας |  |  |
| Π.Ε.Σ.31 | Στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή. Σύστημα αντιδόνησης πολλαπλών σημείων. / Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.Τύπος : Αυτορυθμιζόμενη - Αυτοδιεγειρόμενη - Σύγχρονη / Πόλοι - Φάσεις : Διπολική - Μονοφασική / Τάση/Συχνότητα : 230 V / 50HzΜέγιστη Ισχύς : 10,0 KVA / Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : 8,8 KVA / Συντελεστής Ισχύος : 1 / Ρευματοδότες AC : 2Βολτόμετρο : Ναι / Ασφάλεια Προστασίας : Ασφαλειοδιακόπτης / Τύπος Κινητήρα : Τετράχρονος ΑερόψυκτοςΙσχύς ≥ 20,5 hp / Κυβισμός : 653 cm3 / Αριθμός Κυλίνδρων : 2 / Καύσιμο : Αμόλυβδη Bενζίνη / Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων : 27,5 lt Σύστημα Εκκίνησης : Μίζα / Με Σταθεροποιητή Τάσης Ενδεικτικού Τύπου: SUBARU RS 10000E AVR |  |  |
| Π.Ε.Σ.32 | Βάρος ≤ 7 κιλά , ≥ 4.5KW , 230 Volt, 5-150 Α , ηλεκτρόδιο 1,6-4 με βεντιλατέρ ,θερρμικό προστασίας υπερθέρμανσης λαβή και ιμάντα μεταφοράς . ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (THD<10%). 2 χρόνια εγγύηση, για συγκόλληση ηλεκτροδίων (κοινά-ανοξείδωτα-special κ.λ.π,)-antistick, καθώς και “scratching” TIG DC.  Κύκλος εργασίας κατά ΕΝ60974-1(σε 40° C) και ΕΝ60974-10, Διαστάσεις : 145mmX230mmX365mm Ενδεικτικού Τύπου: LAM CEMONT PUMA S1700G |  |  |
| Π.Ε.Σ.33 | Τεχνικά χαρακτηριστικά Κεφαλή κοπής: Mähkopf AutoCut 25-2, Κοπτικό εξάρτημα: Κεφαλή κοπής Autocut C 25-2, Κυβισμός cm3: 36,3, Ισχύς kW/Hp: 1,4/1,9, Βάρος kg: 5,9, Διάμετρος κοπής mm: 420, Συνολικό μήκος cm: 180, Δονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2: 4,5/3,7, Δονήσεις, αριστερά/δεξιά με μεταλλικό εξάρτημα m/s2: 4,4/3,9 Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 95, Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A): 108, Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: STIHL FS 130 |  |  |
| Π.Ε.Σ.34 | Ανθεκτικό πιστόλι θερμού αέρα για επαγγελματική, συνεχή λειτουργία, Δυνατότητα στήριξης χωρίς βάση για εργασίες χάρη στις σταθερές θέσεις βάσης του σώματος του εργαλείου και λαστιχένιο ένθετο, Ισχύς 2000W με βελτιστοποιημένη ψύξη, Κόμπακτ και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό,  Τεχνικά Χαρακτηριστικά -Ισχύς εισόδου 2000 Watts, -Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 50-600 °C, -Παροχή Αέρα τουλάχιστον 650 Λίτρα/λεπτό, -Ψηφιακή Οθόνη LED και χειριστήρια ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα. Παρελκόμενα: -Κωνικό ακροφύσιο -Διχαλωτό ακροφύσιο -Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D26414 |  |  |
| Π.Ε.Σ.35 | Καλέμι με προστατευτική λαβή  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • σφυρήλατο  • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία  • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 660/6HS |  |  |
| Π.Ε.Σ.36 | Καρυδάκια 1/2" • υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540 • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής • Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190/1 6p |  |  |
| Π.Ε.Σ.37 | Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190/1 12p |  |  |
| Π.Ε.Σ.38 | Καρυδάκια 1/4", δωδεκάγωνο προφίλ  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 188/2 12p |  |  |
| Π.Ε.Σ.39 | Καστάνια μονής κατεύθυνσης 1/2"  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου  • σφυρήλατο στέλεχος  • ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12540  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190.9/2BI |  |  |
| Π.Ε.Σ.40 | Κατσαβίδι σταυρού (PH) με εξάγωνο στέλεχος  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • υλικό τριών συστατικών  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 616ΤΒΙ |  |  |
| Π.Ε.Σ.41 | Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) με εξάγωνο στέλεχος • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 617ΤΒΙ |  |  |
| Π.Ε.Σ.42 | Κατσαβίδι εγκοπής με εξάγωνο στέλεχος  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδί-ου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2380-1,2  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 600ΤΒΙ |  |  |
| Π.Ε.Σ.43 | Κατσαβίδι σταυρού, (PH)  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • γυαλισμένη μύτη  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 613VDEBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.44 | Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ),  • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία  • γυαλισμένη μύτη  • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα  • οπή ανάρτησης  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 623VDETBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.44 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 630VDE |  |  |
| Π.Ε.Σ.45 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250 V  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 630VDE |  |  |
| Π.Ε.Σ.46 | Κατσαβίδι εγκοπής, • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • γυαλισμένη μύτη • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60900 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 603VDETBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.47 | Ελληνικής κατασκευής, Πριόνι-σουγιάς-τσαπράζι Νο 6, Μήκος λάμας 16cm, ξύλινη λαβή, διπλή λάμα (μαχαίρι - πριόνι) |  |  |
| Π.Ε.Σ.48 | Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με χειρολαβή βαθειάς μόνωσης  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 466/1BI |  |  |
| Π.Ε.Σ.49 | Κόφτης καλωδίων  • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία  • αποσπώμενες σιαγόνες  • κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου  • Για κοπή καλωδίων χωρίς ατσάλινα κλώνους η ατσάλινη κάλυψη  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 585/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.50 | Κόφτης Καλωδίων με Λειτουργία Καστάνιας Ενδεικτικά: (KNIPEX 95 31 250)Για την κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίωνΛαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείωνΗ σταθερή λαβή να διαθέτει ειδική προεξοχή για την στήριξη του εργαλείου κατά την διάρκεια της κοπήςΜήκος 250 mmΔυνατότητα κοπής χάκλινων καλωδίων, πολύκλωνων: 32 Ø mm / 240 mm²Αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείαςΑκατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συρματόσχοινωνΚαθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωσηΛειτουργία με το ένα χέρι, μηχανισμός καστάνιαςΕλάχιστη απαίτηση δύναμης χάρη στην πολύ υψηλή σχέση μετάδοσηςΚαστάνια δύο ταχυτήτων για ευκολότερη κοπήΑπλό στον χειρισμό χάρη στον σχεδιασμό μικρού όγκου και βάρους – εύχρηστο ακόμη και σε στενά, περιορισμένα σημείαΣτοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν «μάγκωμα».Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι. Ενδεικτικού Τύπου: KNIPEX 9531250 |  |  |
| Π.Ε.Σ.51 | Κόφτης καλωδίων  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 580/1VDEBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.52 | Με μηχανισμό αυτοπροώθησης (συμπ. λαβή με καστάνια). Για χρήση σε στενούς χώρους σε μικρής διαμέτρου σωλήνες από σκληρό και μαλακό χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικό. Διαθέτουν ράουλα με αυλακώσεις για κοπή κοντά στην κωνική εκτόνωση. Ισχυρό, ελαφρύ σώμα εργαλείου και κέλυφος μαχαιριού. Δυνατότητα (mm): 6 - 28, Στάνταρντ Μαχαίρι: E-3469, Βάρος (kg): 0.48 • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: AUTOFEED RIDGID-118 |  |  |
| Π.Ε.Σ.53 | ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Θερμική επεξεργασία. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα Στιλβωμένα, λοξά νύχια Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |  |  |
| Π.Ε.Σ.54 | ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤHΣ, Σφυρηλατημένο ατσάλι για διάρκεια ζωής. Οι άκρες του βοηθούν στην καλύτερη εισχώρηση, επίπεδη επιφάνεια κατάλληλη για κατεδαφίσεις Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |  |  |
| Π.Ε.Σ.55 | Μανέλα για σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 216.1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.56 | Ματσόλα 500gr με ξύλινη λαβή |  |  |
| Π.Ε.Σ.57 | ΜΕΤΡO, Κεντραρισμένα νούμερα. Συμπαγής σχεδιασμός θήκης από μαλακό υλικό, Κλάση Ακριβείας II, Γάντζος με μηδενική θέση – Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις Εύκαμπτη TPR πλευρά, Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας, Φάρδος ταινίας – 25 - 19 - 12.7 χιλ. Κλιπ ζώνης Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |  |  |
| Π.Ε.Σ.58 | Κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό. Μανιβέλα η οποία κλείνει για εύκολη μεταφορά. Ταινία από fibreglass ανθεκτική σε διάβρωση, μη αγώγιμη, επικάλυψη από PVC. Ενδεικτικού Τύπου: FREEMANS |  |  |
| Π.Ε.Σ.59 | Ελληνικής κατασκεύης, Μπαλαντέζα καρούλι με καλώδιο για εξωτερική & επαγγελματική χρήση, Με 4 πρίζες σούκο, λυχνία και πώμα ασφαλείας, Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :250V -16A, Διατομή Καλωδίου :3x2,5mm², Μήκος καλωδίου:50m, Ενδεικτικού Τύπου: Χαραλαμπίδης |  |  |
| Π.Ε.Σ.60 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Φωτεινή ένδειξη φόρτισης, Προστασία κατά της υπερθέρμανσης, υπερφόρτισης και μακροχρόνιας εκφόρτισης.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah, Τάση 18 V, Ύψος 65 χιλ., Μήκος 110 χιλ, Βάρος 0.62 κιλά Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCB184 |  |  |
| Π.Ε.Σ.61 | Μακρύ μυτοτσίμπιδο με πλαγιοκόφτη, σωληνολαβή και χειρολαβή βαρέως τύπου δυο συστατικών  • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών  • οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5745  • επίσης για το σφίξιμο και τον διαχωρισμό από καλώδια και άλλα ευαίσθητα αντικείμενα  Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 508/1BI |  |  |
| Π.Ε.Σ.62 | Κυρτό μυτοτσίμπιδο μακρύ με πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος  • κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45°  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 60900  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 512/1VDEBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.63 | Όργανο διακρίβωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά HD384.Το όργανο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ακόλουθες δοκιµές/µετρήσεις:•Δοκιµή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναµικών συνδέσεων µε ρεύµα>200mA και τάση εν κενώ 4-24V(άρθρο 612.2)•Μέτρηση αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε τάση 50V, 100V, 250V, 500V και 1000V (άρθρο 612.3)•Δοκιµή ελέγχου διαχωρισµού κυκλωµάτων µε εξαιρετικά χαµηλή τάση (SELV)(PELV) (άρθρο612.4)•Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων (άρθρο 612.5)•Έλεγχος λειτουργίας Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (ρελέ διαφυγής) ΔΔΕ AC/DC τύπου Α και τύπου Β (άρθρο 612.6)Χρόνος απόκρισης (ΔΔΕ t)Τάση επαφής (ΔΔΕ Uc)Ρεύµα αποκοπής (ΔΔΕ Ι)Αυτόµατος έλεγχος (ΔΔΕ)•Μέτρηση αντίστασης γείωσης (άρθρο 612.6)•Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλµατος και προσδόκιµο ρεύµα σφάλµατος (άρθρο 612.6)•Μέτρηση σύνθετης αντίστασης γραµµής και προσδόκιµου ρεύµατος βραχυκύκλωσης•Μέτρηση αντίστασης αγωγών προστασίας (άρθρο 612.6)•Έλεγχος της πολικότητας, διαδοχή φάσεων, τάση, συχνότητα (άρθρο 612.7)•Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους (προσεγγιστική µέθοδος “ενός ηλεκτροδίου")Εφαρμογή προτύπων ΕΛΟΤ HD384, EN61326, EN61010-1,EN61010-031, EN61008, EN 61009, EN60364, EN 61557Παρελκόμενα:Ελληνικό εγχειρίδιο λειτουργίαςΤρείς Ακδροδέκτες δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Τρία κορκοδειλάκια δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Καλώδιο Schuko πρίζαςΚαλώδια μετρήσεων 1,5μ (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)Πιστοποιητικό διακρίβωσηςΣέτ μέτρησης γείωσηςΛογισμικό, καλώδιο usb Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστής.Ενδεικτικού Τύπου: TestBoy TV455 |  |  |
| Π.Ε.Σ.64 | Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή βαρέως τύπου  • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • γυαλισμένη κεφαλή  • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη  • χειρολαβές βαρέως τύπου  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 405/1BI |  |  |
| Π.Ε.Σ.65 | Πένσα γενικής χρήσης • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 και ΕΝ 60900 • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 406/1VDEBI |  |  |
| Π.Ε.Σ.66 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Στιβαρός και αποδεδειγμένος κρουστικός μηχανισμός για μέγιστη μακροζωία, Ομαλή εκκίνηση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Καλέμι, Πολλαπλών θέσεων χειρολαβή, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος τσοκ 30mm HEX, Ισχύς εισόδου 1600 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 1000 Watts, Κρούσεις ανά λεπτό 1450 bpm, Κρουστική Ενέργεια 35 J, Βάρος 16.9 κιλά, Μήκος 760 χιλ., Ύψος 260 χιλ., Πλάτος 130 χιλ., Κραδασμός χειρός / βραχίονα 6.8 m/s2, Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 91 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3.0 dB(A), Ακουστική πίεση 102 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3.0 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25961K |  |  |
| Π.Ε.Σ.67 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Για οπές διαμπερείς και στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου από 12 έως 52χιλ. Διάτρηση μήκους μέχρι τα 150χιλ Οπίσθια αντί-κραδασμική λαβή με νέο σύστημα απόσβεσης κραδασμών, Συστημα μη περιστοφής ανιχνεύει την απώλεια ελέγχου του εργαλείου και αντιδρά με την άμεση διακοπή της τροφοδοσίας, Έλεγχος Ροπής(UTC) είναι η νέα μας τεχνολογία αντι-περιστροφής που σβήνει το εργαλείο μέσα σε κλάσματα δευτερ. και δουλεύει σε συνεργασία με συμπλέκτη 2 βημάτων παρέχοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας σε όλες τις εφαρμογές διάτρησης, Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας, Διακόπτης με θέση συνεχόμενης λειτουργίας για λάξευση, Αναστολή περιστροφής για εργασίες κατεδάφισης σε τούβλο, τοιχοποιία και ελαφριά λάξευση σε τσιμέντο, Ένδειξη φθοράς ψηκτρών και σέρβις. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Τύπος τσοκ SDS-Max, Ισχύς εισόδου 1500 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς 980 Watts, Κρουστική Ενέργεια 15.5 J, Ταχύτητα φορτίου 125-250, Κρούσεις ανά λεπτό 1150-2300 bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 52 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 150 χιλ.,Βάρος 9.9 κιλά, Μήκος 561 χιλ., Ύψος 272 χιλ., Πλάτος 116 χιλ., Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 8.0 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Tράνταγμα χεριού/παλάμης - Λαξεύοντας 7.2 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Ηχητική πίεση 96 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 107 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 4 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D25763K |  |  |
| Π.Ε.Σ.68 | Πιστόλι σιλικόνης 9'' ανοιχτό βαρέως τύπου Κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, Λάμα προώθησης, Βαριά ποιοτική κατασκευή, Κατάλληλο για 300ml φυσίγγια, διαμέτρου 50 χιλιοστών, για σιλικόνες, κόλλες, χημικά και άλλα υλικά σε φύσιγγα Ενδεικτικού Τύπου: STANLEY |  |  |
| Π.Ε.Σ.69 | Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών • επαγγελματικό εργαλείο για κόψιμο και απογύμνωση πλακέ, μη μονωμένων καλωδίων τηλεφώνου • Για πρεσάρισμα Western plugs τύπου RJ 10 (πλάτος 7,65 mm), RJ 11/12 (πλάτος 9,65 mm) και RJ 45 (πλάτος 11,68 mm) με 4-,6- ή 8- πόλους • Ακριβής διαδικασία πρεσαρίσματος λόγω παράλληλης κίνησης των σιαγόνων • με επιπλέον απογυμνωτή για στρογγυλά καλώδια • Με κόφτη και μαχαίρι απογύμνωσης πλακέ καλωδίων πλάτους 6 και 12 mm • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 427/4BG |  |  |
| Π.Ε.Σ.70 | Πρέσσα ακροδεκτών (κως), Από χαλυβδοέλασμα, Σιαγόνες σκληρυμένες σε 38-40HRC, Εξαγωνικό πρεσάρισμα, Το άνοιγμα/διάμετρος πρεσσαρίσματος ρυθμίζεται με τη στροφή των δίσκων, Περιστρεφόμενη κεφαλή 6 θέσεων 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2, Σύστημα λεβιέ για εύκολη μεταφορά της δύναμης Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 405/2FG |  |  |
| Π.Ε.Σ.71 | Πριόνι κλάδου,  • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 ,  • χειρολαβή από πολυστερίνη,  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 752 |  |  |
| Π.Ε.Σ.72 | Ράσπα Ημιστρόγγυλη, με αντιολισθητική λαβή Ενδεικτικού Τύπου: TACTIX |  |  |
| Π.Ε.Σ.73 | Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή  • ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή  • λάμα δυνατότητας 3 θέσεων • αποθήκευση λαμών στο σκελετό  • σκελετός επιχρωμιωμένος, χειρολαβή σε μπλε λάκα  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 750 |  |  |
| Π.Ε.Σ.74 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 220/3LPH |  |  |
| Π.Ε.Σ.75 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 125/1CB |  |  |
| Π.Ε.Σ.76 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το σετ περιλαμβάνει: Κρουστικό δραπ/βιδο, παλμικό κατσαβίδι, 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες, Πολυφορτιστής και κασετίναΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 AhΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Max Torque (Hard) 60 Nm, Max Torque (Soft) 23 Nm, Αποδιδόμενη ισχύς 350 Watts, Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 13 χιλ., Βάρος 1.88 κιλά, Μήκος 202 χιλ., Ύψος 236 χιλ., Πλάτος 80 χιλ., Ηχητική πίεση 89 dB(A), Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 100 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο N/A m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) N/A m/s², Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 15 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.5 m/s², Αβέβαιη K 3 (Δόνηση) 2.5 m/s², EL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) 0-600/2000 EL rpm EL No Load Speed (Hammer Mode) 0-600/2000 EL rpmΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟΥ: Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Μέγιστη ροπή 155 Nm, Tool Connect EL No, Αποδιδόμενη ισχύς TBC Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 στρ./λεπτο, Κρούσεις ανά λεπτό 3200 ipm, Μέγ. Διάμετρος Κοχλία Μ12, Υποδοχή 1/4" (6.35mm) Βάρος 1.6 κιλά, Μήκος 141 χιλ., Ύψος 236 χιλ., Δονήσεις 15.5 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 2.2 m/s², Ηχητική πίεση 90 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 101 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A) Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT D21815 |  |  |
| Π.Ε.Σ.77 | Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 190BI12P23 |  |  |
| Π.Ε.Σ.78 | Ενδεικτικού Τύπου: BOSCH |  |  |
| Π.Ε.Σ.79 | Για διασταυρώσεις δρόμων, έργα συντήρησης αυτοκινητόδρομων, ξενοδοχεία, επικίνδυνα σημεία, κατοικημένες περιοχές, κτιριακά συγκροτήματα, εργοτάξια, γκαράζ κλπ. Είναι αδιάβροχο, έχει αντοχή στη ζέστη και το κρύο, δεν ξεθωριάζει. Το κόκκινο και άσπρο χρώμα του το καθιστά εμφανές κατά την διάρκεια της ημέρας και ορατό την νύχτα χάρη στην αντανακλαστικότητα του. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Βάση : 380x380mm, Ύψος: 750mm, Βασικό υλικό: Πλαστικό (PE), με βαριά λαστιχένια βάση, Χρώμα: Κόκκινος με άσπρη ταινία ειδικού χρωματισμού που περιέχει μικρά αντανακλαστικά στοιχεία, και μαύρη βάση Βάρος: 2,50 kg |  |  |
| Π.Ε.Σ.80 | Σκάλες Αλουμινίου Πολλαπλών Χρήσεων, Διαστάσεις 4 Χ 4, Μέγιστο Υψος 4,6 μ, Σκάλα αλουμινίου με 6 αυτόματες ασφάλειες, Δυνατότητα σκάλας να διαμορφώνεται σε 9 διαφορετικές θέσεις κλειδώματος, Εύκολη στη μεταφορά και αποθήκευση λόγω του μεγέθους της, Η σκάλα παρέχει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN131, Μέγιστη αντοχή 150kg, Εγγύηση 1 έτους |  |  |
| Π.Ε.Σ.81 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο, |  |  |
| Π.Ε.Σ.82 | Ελληνικής κατασκευής |  |  |
| Π.Ε.Σ.83 | Να συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράς, Ισχύς εισόδου ≥ 1200 Watts, Αποδιδόμενη ισχύς ≥ 630 Watts, Μέγ. ικανότητα κοπής [ Ξύλο ] 300 χιλ. Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ατσάλι & Σωλήνες] 130 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 160 χιλ., Βάρος ≤ 4.0 κιλά,  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DW311K |  |  |
| Π.Ε.Σ.84 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδων, Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις για αυξημένη λειτουργικότητα, Ρυθμιζόμενο πέλμα με ανοικτό πάνω μέρος για σταθερότητα και ορατότητα της λεπίδας κατά τη κοπή. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Αποδιδόμενη ισχύς 560 Watts, Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950 διαδρομές ανά λεπτό, Μήκος διαδρομής 28.6 χιλ., Βάρος 3.3 κιλά, Μήκος 425 χιλ., Ύψος 195 χιλ., Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 6.3 m/s², Ηχητική πίεση 87 dB(A), Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 98 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah, Hand/Arm Vibration - Cutting boards 26.0 m/s², Δόνηση χεριού - Κόβοντας ξύλινους δοκούς 25.5 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 10.6 m/s² Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCS380Ν |  |  |
| Π.Ε.Σ.85 | Ελληνικής κατασκευής, |  |  |
| Π.Ε.Σ.86 | Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου  • Υλικό: Χερούλια από ειδικό κράμα  • σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι  • αποσπώμενες σιαγόνες,  • λακαρισμένη λαβή  • προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 492/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.87 | Σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • γυαλισμένη κεφαλή  • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 896 (μόνο μετρικά)  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 216/1 |  |  |
| Π.Ε.Σ.88 | Τοξοπρίονο,  • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 ,  • χειρολαβή από χάλυβα 12.03  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 755 |  |  |
| Π.Ε.Σ.89 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ηλεκτρονικό φρένο που σταματάει γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερώνεται η σκανδάλη, Διάτρητα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσα στον κινητήρα, Λαστιχένια λαβή προσφέρει καλύτερο κράτημα και άνεση, Πλευρική λαβή δύο θέσεων παρέχει μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Πλευρική λαβή 2 θέσεων, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί δίσκου. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ: Ισχύς εισόδου 1000 Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 στρ./λεπτο, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ., Σπείρωμα Άξονα EL M14, Βάρος 1.75 κιλά Μήκος 310 χιλ., Κραδασμοί - Λείανση 4.4 m/s², Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s², Κραδασμοί - Λείανση με βούρτσα 2.5 m/s², Αβέβαιη K 2 (Δόνηση) 1.7 m/s² Ηχητική πίεση 85 dB(A), Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A), Ακουστική πίεση 96 dB(A), Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A), Τύπος Μπαταρίας EL Li-Ion, Τάση 18 V, Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah, Αποδιδόμενη ισχύς 800 Watts. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DWE4203 |  |  |
| Π.Ε.Σ.90 | Αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί. Προστασία υπερφόρτωσης Συμπλέκτης περιορισμού της ροπής Διακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας Μαλακή εκκίνησηΣυμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίας χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί Ισχύς εισόδου ≥ 2600 Watts, Μέγ. διάμετρος δίσκου 230 χιλ., Σπείρωμα Άξονα M14 Βάρος ≤ 5.9 κιλά, • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DWE4579R |  |  |
| Π.Ε.Σ.91 | Κινητήρας με ανεμιστήρα ψύξεως και αντικαθιστώμενες ψήκτρες, Ατσάλινα κωνικά γρανάζια. Χαμηλού προφίλ κέλυφος γραναζιών. Να συμπεριλαμβάνεται: 2 Θέσεων πλευρικό χερρούλι, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί λάμας, Πολυφορτιστής, ≥ 2 x ≥ 4Ah μπαταρίες λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς Χωρητικότητα Μπαταρίας ≥ 4Ah, Μέγ. διάμετρος δίσκου 125 χιλ., Αποδιδόμενη ισχύς ≥ 405 Watts, Σπείρωμα Άξονα M14, Βάρος ≤ 2.9 κιλά,  • Εγγύηση ενός έτους Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT DCG405N |  |  |
| Π.Ε.Σ.92 | Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα, άγκιστρα ή καθαρισμό οπών σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο. Ενδεικτικού Τύπου: DEWALT EXTREME |  |  |
| Π.Ε.Σ.93 | Σωληνοκάβουρας 45º  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κόκκινη λάκα  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form Β  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 481/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.94 | Σωληνοκάβουρας 90º  • υλικό: χρώμιο βανάδιο  • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία  • κόκκινη λάκα  • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες  • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form A  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 480/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.95 | Υλικό κατασκευής: Κατασκευασμένος από ειδικό κράμα Αλουμινίου Alloy 6063-T6. 3 προγράμματα βασικής λειτουργίας 100%-40%-20% με δυνατότητα φωτισμού 600lumen-240lumen-120lumen και 2 ειδικά προγράμματα sos και flash για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις κινδύνου και σήματος ελέγχου. Υψηλής απόδοσης και παρέχει σταθερή δέσμη φωτός με έως και 4 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Διαστάσεις: Κεφαλή: 37.5mm, Σώμα: 32mm, Ύψος: 176mm, Βάρος : 287 gr (με την μπαταρία), Απόδοση φωτισμού 600 lumen. chip φωτισμού: 4ης Γενιάς, Διακόπτης on/off, Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, Ακτίνα δέσμης φωτός: έως και 150 μέτρα. Λειτουργία zoom, Επίπεδο στεγανοποίησης: IPX5, Μπαταρία: 2600mAh Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου sas MONT 700 G4 |  |  |
| Π.Ε.Σ.96 | Τεχνικά ΧαρακτηριστικάΛειτουργία zoom, θήκη για 2 μπαταρίες για διπλάσιο χρόνο λειτουργίας, Aδιάβροχος (όχι υποβρύχιος), 3 προγράμματα λειτουργίας (100%, 50%, αναβοσβήνει), 6 κλίσεις της βάσης για ελεγχόμενη στόχευση του φωτός (90° μοίρες), ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου, ειδικά σχεδιασμένη εργονομική βάση στήριξης κεφαλής, Ισα κατανεμημένο βάρος μπροστά και πίσω στο κεφάλι του χρήστη?, Λάστιχο στερέωσης κεφαλής 24 πλάτος που προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη του κεφαλιού. Από ειδικό ανθεκτικό latex (διατίθονται ανταλλακτικό λάστιχo όταν φθαρεί το υπάρχον Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου sas MONT 900 PRO G3 |  |  |
| Π.Ε.Σ.97 | Ο Ανοξείδωτος Κόφτης με λάμα 9mm καθώς και λειτουργία κλειδώματος. Τύπου Kreator Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Kreator |  |  |
| Π.Ε.Σ.98 | Κόφτης με λάμα 18mm κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ελαφρύ. Η λαβή να είναι επενδυμένη από μαλακό ελαστικό εξασφαλίζοντας σταθερότητα. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος. Τύπου Kreator Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Kreator |  |  |
| Π.Ε.Σ.99 | Κόφτης με λάμα 25mm κατασκευασμένος από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ελαφρύ. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος. Τύπου Stanley FatMax Ενδεικτικού Τύπου: Τύπου Stanley FatMax |  |  |
| Π.Ε.Σ.100 | Φιλτρόκλειδο αλυσίδας,  • υλικό: χρώμιο βανάδιο,  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 206/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.101 | Φιλτρόκλειδο ιμάντα,  • υλικό: χρώμιο βανάδιο,  • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ12540  • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία  • ιμάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 205/2 |  |  |
| Π.Ε.Σ.102 | Λειτουργεί σε μέγιστη απόδοση όταν πιεστεί η σκανδάλη. Όταν αφήσουμε την σκανδάλη έχουμε μία ελάχιστη, ρυθμιζόμενη φλόγα. Υποδοχή με σπείρωμα για σύνδεση με περιστρεφόμενο ή σταθερό ρακόρ. Πλήρης σειρά με επτά ακροφύσια. Μαλακή σκανδάλη, εύκολη στη χρήση. Βαλβίδα γενικού ελέγχου. Δακτύλιος περιορισμού του αέρα για μαλακή φλόγα. Ρυθμιστής πίεσης από 1,5 έως 4, περιστρ.σωλήνα 4 m, λαβή X200, ακροφύσιο Turbo 007 Ενδεικτικού Τύπου: VIRAX STANDARD |  |  |
| Π.Ε.Σ.103 | Δέχεται οποιαδήποτε standard MAPP GAS κίτρινη μποτίλια, Ποιοτική κατασκευή από μπρούντζο και ανοξείδωτο ατσάλι, Το στέλεχος περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του για εργασία σε δύσκολα η δυσπρόσιτα σημεία Ενδεικτικού Τύπου: MAPP GAS |  |  |
| Π.Ε.Σ.104 | Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο, Ενδεικτικού Τύπου: ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ |  |  |
| Π.Ε.Σ.105 | Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κυβισμός cm3: 27,2, Ισχύς kW/Hp: 0,7/1, Βάρος kg: 4,1, Μεγιστη παροχή αέρα m3/h: 730, Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 104, Στάθμη ηχοπίεσης dB(A): 90, Δονήσεις, δεξιά m/s2: 7,5-8, Όγκος δεξαμενής l: 0,54, Παροχή αέρα m3/h: 700 Ενδεικτικού Τύπου: STIHL BG 56 |  |  |
| Π.Ε.Σ.106 | Ηλιακός Φανός Οδοφράγματος, Κίτρινος, Αναλάμπων Για προειδοποίηση σε οδικά έργα και εργοτάξια, γενική προειδοποιητική σήμανση και άλλες εφαρμογές. Να είναι μεγάλος, εμφανίσημος, ορατός από μεγάλη απόσταση και διαθέτει κλέμα με βίδα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε οδόφραγμα ή άλλη βάση, καθώς και κρίκο για κρέμασμα σε ψηλότερο σημείο. Ο ηλιακός συλλέκτης, που είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στο επάνω μέρος του φανού, συγκεντρώνει ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορτίζει τις δυο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι εσωτερικά. Όταν σουρουπώνει, ενεργοποιείται ο φανός και αναλάμπει 30 φορές το λεπτό μέχρι να ξημερώσει. Ο φωτισμός του είναι ορατός και από τις δύο πλευρές και από απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Χρώμα: Κίτρινο, Διάρκεια φωτισμού με κάθε πλήρη φόρτιση: 50+ ώρες, Αναλαμπές / λεπτό: 30, Εμβέλεια ορατότητας: 500+ μέτρα, Μπαταρίες: (2) Ni-MH, 1,2V,1500mAh, Αριθμός LED: (2) Superbright, Διακόπτης ενεργοποίησης και παύσης, Μόνιμα προσαρτισμένη κλέμα τοποθέτησης Κρίκος για κρέμασμα, Αδιάβροχος: IP 65, Πιστοποίηση: CE, Διαστάσεις: 18cm διάμετρος φανού, 6cm πάχος, 28,5cm συνολικό ύψος, Βάρος: 600 gr, Εγγύηση: 1 έτος |  |  |
| Π.Ε.Σ.107 | Ψαλίδι σωλήνων από PVC  • υλικό: λάμα - ανοξείδωτος χάλυβας με μολυβδαίνιο, χειρολαβές - ενισχυμένο αλουμίνιο  • κατάλληλο για κοπή σωλήνων PVC πάχους 1, 5"  • εξασφαλίζει κάθετη κοπή  • κοπή με δράση καστάνιας  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 583/6 |  |  |
| Π.Ε.Σ.108 | Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου "πελεκάνος"  • υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα  • χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα  • λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη  • ελατήριο επαναφοράς  • νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου  • Για κοπή λαμαρίνας πάχους μέχρι 1,25mm  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 591L/3G - 591R/3G |  |  |
| Π.Ε.Σ.109 | Μπουλονοκόφτης,  • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία  • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου  • Με αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά τη διαδικασία κοπής μπετό-βεργων  • Εγγύηση εφ’ όρου ζωής Ενδεικτικού Τύπου: UNIOR 596/6A |  |  |
| Π.Ε.Σ.110 | Ψηφιακό όργανο μέτρησης μόνωσης (megger), Δυνατότητες/λειτουργίες: Auto range, DATA Hold, Low resistance audio indication (Buzzer alarm), Low battery indication, Package includes carry case & terminals, Testing voltage : 250/500/1000V, AC measurement voltage τουλάχιστον: 650VAC (±1.2%+5), Resistance: 0-2000ΜΩ (±1%+3) Ενδεικτικού Τύπου: CTM-570 CTT |  |  |
| Π.Ε.Σ.111 | Kit ψηφιακoύ πολύμετρου CAT IV και αμπεροτσιμπίδας True RMS με ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC., Η σύνθεση να περιλαμβάνει: Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter, - True RMS για μεγαλύτερη ακρίβεια σε μετρήσεις παραμορφωμένων κυματομορφών, - Βασική ακρίβεια 0,5%Kit ψηφιακoύ πολύμετρου CAT IV και αμπεροτσιμπίδας True RMS με ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC., Η σύνθεση να περιλαμβάνει: Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter, - True RMS για μεγαλύτερη ακρίβεια σε μετρήσεις παραμορφωμένων κυματομορφών, - Βασική ακρίβεια 0,5% - Τάση και ρεύμα AC/DC, Αντίσταση, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Θερμοκρασία, Δίοδος/Συνέχεια, Duty Cycle, - Λειτουργίες συχνότητας διπλής ευαισθησίας (ηλεκτρική/ηλεκτρονική), - Προστασία μέχρι 1000V για όλες τις λειτουργίες, - Αδιάβροχη προστασία, - Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη με ευανάγνωστα ψηφία- 4.000 ψηφία, - Μέτρηση ρεύματος μέχρι 10Α, - Data hold, Relative, Auto power off, - Μετρήσεις θερμοκρασίας τύπου Κ, True RMS AC Clamp Meter + NCV- Ρεύμα AC, Τάση AC/DC, Αντίσταση, Συχνότητα, Χωρητικότητα, Duty Cycle, Δίοδος και Συνέχεια, - Ενσωματωμένος ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή με οπτική ειδοποίηση, - Μέγεθος τσιμπίδας τουλάχιστον 1.5” (40mm) για μεταγωγείς έως 500MCM, - Φωτιζόμενη οθόνη LCD με 6000 ψηφία, - Σχετική λειτουργία για σχετική χωρητικότητα και ρύθμιση Offset, - Data Hold, MIN/MAX και Auto Power Off, Παρελκόμενα: Επαγγελματικά καλώδια διπλής θωράκισης, Καλώδιο με θερμοηλεκτρικό στοιχείο τύπου Κ και Αντάπτορας μπανάνας, Μαλακή θήκη μεταφοράς, Μαγνητικός ιμάντας για το πολύμετρο Ενδεικτικού Τύπου: Extech MA620-K |  |  |
| ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | | | |
| **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»** | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ)** | **BARCODE** |
| Ε.Σ.01 | ALLEN 01,50mm |  |  |
| Ε.Σ.02 | ALLEN 02,00mm |  |  |
| Ε.Σ.03 | ALLEN 02,50mm |  |  |
| Ε.Σ.04 | ALLEN 03,00mm |  |  |
| Ε.Σ.05 | ALLEN 04,00mm |  |  |
| Ε.Σ.06 | ALLEN 05,00mm |  |  |
| Ε.Σ.07 | ALLEN 06,00mm |  |  |
| Ε.Σ.08 | ALLEN 07,00mm |  |  |
| Ε.Σ.09 | ALLEN 08,00mm |  |  |
| Ε.Σ.10 | ALLEN 10,00mm |  |  |
| Ε.Σ.11 | ALLEN 12,00mm |  |  |
| Ε.Σ.12 | ALLEN 14,00mm |  |  |
| Ε.Σ.13 | ALLEN 17,00mm |  |  |
| Ε.Σ.14 | ALLEN 19,00mm |  |  |
| Ε.Σ.15 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 050lt |  |  |
| Ε.Σ.16 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100lt |  |  |
| Ε.Σ.17 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 150lt |  |  |
| Ε.Σ.18 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.19 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.20 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 300mm |  |  |
| Ε.Σ.21 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 400mm |  |  |
| Ε.Σ.22 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,00kW |  |  |
| Ε.Σ.23 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2,30kW |  |  |
| Ε.Σ.24 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ |  |  |
| Ε.Σ.25 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ ΣΕ ΚΑΡΙΔΑΚΙ 1/2" |  |  |
| Ε.Σ.26 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-1/4" |  |  |
| Ε.Σ.27 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/4" |  |  |
| Ε.Σ.28 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/8" |  |  |
| Ε.Σ.29 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-01" |  |  |
| Ε.Σ.30 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-1/2" |  |  |
| Ε.Σ.31 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.32 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |  |  |
| Ε.Σ.33 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.34 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AYTOM. |  |  |
| Ε.Σ.35 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 140mm |  |  |
| Ε.Σ.36 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 140mm |  |  |
| Ε.Σ.37 | ΒΑΡΙΑ 5,00kg |  |  |
| Ε.Σ.38 | ΒΑΡΙΑ 8,00kg |  |  |
| Ε.Σ.39 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,00kg |  |  |
| Ε.Σ.40 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2,00kg |  |  |
| Ε.Σ.41 | ΒΕΛΟΝΙ SDS MAX 450mm |  |  |
| Ε.Σ.42 | ΒΕΛΟΝΙ SDS PLUS 300mm |  |  |
| Ε.Σ.43 | ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm |  |  |
| Ε.Σ.44 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 100mm\*017mm |  |  |
| Ε.Σ.45 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 150mm\*023mm |  |  |
| Ε.Σ.46 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 200mm\*028mm |  |  |
| Ε.Σ.47 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 250mm\*032mm |  |  |
| Ε.Σ.48 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 300mm\*038mm |  |  |
| Ε.Σ.49 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 380mm\*050mm |  |  |
| Ε.Σ.50 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 450mm\*060mm |  |  |
| Ε.Σ.51 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 600mm\*070mm |  |  |
| Ε.Σ.52 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 04mm\*05mm |  |  |
| Ε.Σ.53 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm |  |  |
| Ε.Σ.54 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm |  |  |
| Ε.Σ.55 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm |  |  |
| Ε.Σ.56 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm |  |  |
| Ε.Σ.57 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm |  |  |
| Ε.Σ.58 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm |  |  |
| Ε.Σ.59 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm |  |  |
| Ε.Σ.60 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm |  |  |
| Ε.Σ.61 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm |  |  |
| Ε.Σ.62 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm |  |  |
| Ε.Σ.63 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm |  |  |
| Ε.Σ.64 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm |  |  |
| Ε.Σ.65 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm |  |  |
| Ε.Σ.66 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 04mm |  |  |
| Ε.Σ.67 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 05mm |  |  |
| Ε.Σ.68 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 06mm |  |  |
| Ε.Σ.69 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 07mm |  |  |
| Ε.Σ.70 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 08mm |  |  |
| Ε.Σ.71 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 09mm |  |  |
| Ε.Σ.72 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 10mm |  |  |
| Ε.Σ.73 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 11mm |  |  |
| Ε.Σ.74 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 12mm |  |  |
| Ε.Σ.75 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 13mm |  |  |
| Ε.Σ.76 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 14mm |  |  |
| Ε.Σ.77 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 15mm |  |  |
| Ε.Σ.78 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 16mm |  |  |
| Ε.Σ.79 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 17mm |  |  |
| Ε.Σ.80 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 18mm |  |  |
| Ε.Σ.81 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 19mm |  |  |
| Ε.Σ.82 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 20mm |  |  |
| Ε.Σ.83 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 21mm |  |  |
| Ε.Σ.84 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 22mm |  |  |
| Ε.Σ.85 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 23mm |  |  |
| Ε.Σ.86 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 24mm |  |  |
| Ε.Σ.87 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 25mm |  |  |
| Ε.Σ.88 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 26mm |  |  |
| Ε.Σ.89 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 27mm |  |  |
| Ε.Σ.90 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 28mm |  |  |
| Ε.Σ.91 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 29mm |  |  |
| Ε.Σ.92 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 30mm |  |  |
| Ε.Σ.93 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 32mm |  |  |
| Ε.Σ.94 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 36mm |  |  |
| Ε.Σ.95 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 08mm |  |  |
| Ε.Σ.96 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 09mm |  |  |
| Ε.Σ.97 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10mm |  |  |
| Ε.Σ.98 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 11mm |  |  |
| Ε.Σ.99 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 12mm |  |  |
| Ε.Σ.100 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 13mm |  |  |
| Ε.Σ.101 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 14mm |  |  |
| Ε.Σ.102 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 15mm |  |  |
| Ε.Σ.103 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16mm |  |  |
| Ε.Σ.104 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 17mm |  |  |
| Ε.Σ.105 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 18mm |  |  |
| Ε.Σ.106 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 19mm |  |  |
| Ε.Σ.107 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 21mm |  |  |
| Ε.Σ.108 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 22mm |  |  |
| Ε.Σ.109 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 24mm |  |  |
| Ε.Σ.110 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 240mm |  |  |
| Ε.Σ.111 | ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ Β.Τ. 1,00kg |  |  |
| Ε.Σ.112 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2,30kg |  |  |
| Ε.Σ.113 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3,00kg |  |  |
| Ε.Σ.114 | ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. 18V |  |  |
| Ε.Σ.115 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 090mm |  |  |
| Ε.Σ.116 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.117 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 230mm |  |  |
| Ε.Σ.118 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 300mm |  |  |
| Ε.Σ.119 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 16" |  |  |
| Ε.Σ.120 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 20" |  |  |
| Ε.Σ.121 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 23" |  |  |
| Ε.Σ.122 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 26" |  |  |
| Ε.Σ.123 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,80 kVA |  |  |
| Ε.Σ.124 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 4,50kW |  |  |
| Ε.Σ.125 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1,40kW |  |  |
| Ε.Σ.126 | ΘΕΡΜΟΠΥΣΤΟΛΟ 2,00kW |  |  |
| Ε.Σ.127 | ΚΑΛΕΜΙ SDS MAX 025mm\*400mm |  |  |
| Ε.Σ.128 | ΚΑΛΕΜΙ SDS PLUS 020mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.129 | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm |  |  |
| Ε.Σ.130 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS MAX 050mm\*400mm |  |  |
| Ε.Σ.131 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS PLUS 040mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.132 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 25mm |  |  |
| Ε.Σ.133 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 26mm |  |  |
| Ε.Σ.134 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 28mm |  |  |
| Ε.Σ.135 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 29mm |  |  |
| Ε.Σ.136 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 13mm |  |  |
| Ε.Σ.137 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 14mm |  |  |
| Ε.Σ.138 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 15mm |  |  |
| Ε.Σ.139 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 16mm |  |  |
| Ε.Σ.140 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 17mm |  |  |
| Ε.Σ.141 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 18mm |  |  |
| Ε.Σ.142 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 19mm |  |  |
| Ε.Σ.143 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 20mm |  |  |
| Ε.Σ.144 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 21mm |  |  |
| Ε.Σ.145 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 22mm |  |  |
| Ε.Σ.146 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 23mm |  |  |
| Ε.Σ.147 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 24mm |  |  |
| Ε.Σ.148 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 27mm |  |  |
| Ε.Σ.149 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 30mm |  |  |
| Ε.Σ.150 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 32mm |  |  |
| Ε.Σ.151 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 36mm |  |  |
| Ε.Σ.152 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 04mm |  |  |
| Ε.Σ.153 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 05mm |  |  |
| Ε.Σ.154 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 06mm |  |  |
| Ε.Σ.155 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 07mm |  |  |
| Ε.Σ.156 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 08mm |  |  |
| Ε.Σ.157 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 09mm |  |  |
| Ε.Σ.158 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 10mm |  |  |
| Ε.Σ.159 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 11mm |  |  |
| Ε.Σ.160 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 12mm |  |  |
| Ε.Σ.161 | ΚΑΣΜΑΣ 2,00kg |  |  |
| Ε.Σ.162 | ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" |  |  |
| Ε.Σ.163 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 180mm |  |  |
| Ε.Σ.164 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 210mm |  |  |
| Ε.Σ.165 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 270mm |  |  |
| Ε.Σ.166 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 180mm |  |  |
| Ε.Σ.167 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 210mm |  |  |
| Ε.Σ.168 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 270mm |  |  |
| Ε.Σ.169 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.170 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 235mm |  |  |
| Ε.Σ.171 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 270mm |  |  |
| Ε.Σ.172 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm |  |  |
| Ε.Σ.173 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 145mm |  |  |
| Ε.Σ.174 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 180mm |  |  |
| Ε.Σ.175 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 210mm |  |  |
| Ε.Σ.176 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 270mm |  |  |
| Ε.Σ.177 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 320mm |  |  |
| Ε.Σ.178 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 145mm |  |  |
| Ε.Σ.179 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 180mm |  |  |
| Ε.Σ.180 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 210mm |  |  |
| Ε.Σ.181 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 270mm |  |  |
| Ε.Σ.182 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 140mm |  |  |
| Ε.Σ.183 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 180mm |  |  |
| Ε.Σ.184 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.185 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 185mm |  |  |
| Ε.Σ.186 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 225mm |  |  |
| Ε.Σ.187 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 260mm |  |  |
| Ε.Σ.188 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm |  |  |
| Ε.Σ.189 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 320mm |  |  |
| Ε.Σ.190 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ |  |  |
| Ε.Σ.191 | ΚΟΦΤΗΣ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.192 | ΚΟΦΤΗΣ 180mm |  |  |
| Ε.Σ.193 | ΚΟΦΤΗΣ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.194 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 800mm |  |  |
| Ε.Σ.195 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 230mm |  |  |
| Ε.Σ.196 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 170mm |  |  |
| Ε.Σ.197 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 230mm |  |  |
| Ε.Σ.198 | ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.199 | ΛΟΣΤΟΣ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.200 | ΛΟΣΤΟΣ 250mm |  |  |
| Ε.Σ.201 | ΛΟΣΤΟΣ 600mm |  |  |
| Ε.Σ.202 | ΛΟΣΤΟΣ 900mm |  |  |
| Ε.Σ.203 | ΜΑΝΕΛΑ 165mm |  |  |
| Ε.Σ.204 | ΜΑΝΕΛΑ 210mm |  |  |
| Ε.Σ.205 | ΜΑΤΣΟΛΑ 0,50kg |  |  |
| Ε.Σ.206 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 03m |  |  |
| Ε.Σ.207 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 05m |  |  |
| Ε.Σ.208 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 08m |  |  |
| Ε.Σ.209 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m |  |  |
| Ε.Σ.210 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50m |  |  |
| Ε.Σ.211 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 03\*002,5mm2 50m |  |  |
| Ε.Σ.212 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦ. 18V 5.0Ah |  |  |
| Ε.Σ.213 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 170mm |  |  |
| Ε.Σ.214 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.215 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 170mm |  |  |
| Ε.Σ.216 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.217 | ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Η.Ε. |  |  |
| Ε.Σ.218 | ΠΕΝΣΑ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.219 | ΠΕΝΣΑ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.220 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 160mm |  |  |
| Ε.Σ.221 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 200mm |  |  |
| Ε.Σ.222 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 16,90kg |  |  |
| Ε.Σ.223 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 9,90kg |  |  |
| Ε.Σ.224 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BT |  |  |
| Ε.Σ.225 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ |  |  |
| Ε.Σ.226 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΚΩΣ |  |  |
| Ε.Σ.227 | ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ 330mm |  |  |
| Ε.Σ.228 | ΡΑΣΠΑ 08" |  |  |
| Ε.Σ.229 | ΡΑΣΠΑ 10" |  |  |
| Ε.Σ.230 | ΣIΔHPOΠPIOΝO 310mm |  |  |
| Ε.Σ.231 | ΣΕΤ ALLEN 01,50mm - 12,00mm 10 ΤΕΜ. |  |  |
| Ε.Σ.232 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 10/30 12 ΤΕΜ. |  |  |
| Ε.Σ.233 | ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ - ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. |  |  |
| Ε.Σ.234 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" 12p 10/32 23 ΤΕΜ. |  |  |
| Ε.Σ.235 | ΣΕΤ ΜΙΤΕΣ ΔΡΑΠΑΔΟΚΑΤΣΑΒΙΣΟΥ 43 ΤΕΜ. |  |  |
| Ε.Σ.236 | ΣΕΤ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ 22mm - 68mm 11 ΤΕΜ. |  |  |
| Ε.Σ.237 | ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΩΝΟΣ BT 750mm |  |  |
| Ε.Σ.238 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜ 05m |  |  |
| Ε.Σ.239 | ΣΚΑΠΑΝΗ |  |  |
| Ε.Σ.240 | ΣΚΕΠΑΡΝΙ |  |  |
| Ε.Σ.241 | ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.242 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ |  |  |
| Ε.Σ.243 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΕΠΑΝΑΦ. |  |  |
| Ε.Σ.244 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.245 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.246 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ |  |  |
| Ε.Σ.247 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.248 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΑΠΑΝΗΣ |  |  |
| Ε.Σ.249 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.250 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΡΟΜΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.251 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.252 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.253 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ |  |  |
| Ε.Σ.254 | ΣΦΥΡΙ 200gr |  |  |
| Ε.Σ.255 | ΣΦΥΡΙ 500gr |  |  |
| Ε.Σ.256 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1" |  |  |
| Ε.Σ.257 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.1/2" |  |  |
| Ε.Σ.258 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.3/4" |  |  |
| Ε.Σ.259 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2" |  |  |
| Ε.Σ.260 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2.1/2" |  |  |
| Ε.Σ.261 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 3" |  |  |
| Ε.Σ.262 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 5" |  |  |
| Ε.Σ.263 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 6" |  |  |
| Ε.Σ.264 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm |  |  |
| Ε.Σ.265 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm |  |  |
| Ε.Σ.266 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm |  |  |
| Ε.Σ.267 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm |  |  |
| Ε.Σ.268 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm |  |  |
| Ε.Σ.269 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm |  |  |
| Ε.Σ.270 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm |  |  |
| Ε.Σ.271 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm |  |  |
| Ε.Σ.272 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm |  |  |
| Ε.Σ.273 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm |  |  |
| Ε.Σ.274 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm |  |  |
| Ε.Σ.275 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm |  |  |
| Ε.Σ.276 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm |  |  |
| Ε.Σ.277 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 610mm |  |  |
| Ε.Σ.278 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 125mm |  |  |
| Ε.Σ.279 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 230mm |  |  |
| Ε.Σ.280 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. 125mm |  |  |
| Ε.Σ.281 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 001mm\*034mm |  |  |
| Ε.Σ.282 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 002mm\*049mm |  |  |
| Ε.Σ.283 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 003mm\*061mm |  |  |
| Ε.Σ.284 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 004mm\*075mm |  |  |
| Ε.Σ.285 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 005mm\*086mm |  |  |
| Ε.Σ.286 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 006mm\*093mm |  |  |
| Ε.Σ.287 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 007mm\*109mm |  |  |
| Ε.Σ.288 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 008mm\*117mm |  |  |
| Ε.Σ.289 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 009mm\*125mm |  |  |
| Ε.Σ.290 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 010mm\*133mm |  |  |
| Ε.Σ.291 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 011mm\*142mm |  |  |
| Ε.Σ.292 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 012mm\*151mm |  |  |
| Ε.Σ.293 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 013mm\*151mm |  |  |
| Ε.Σ.294 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 014mm\*160mm |  |  |
| Ε.Σ.295 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 015mm\*169mm |  |  |
| Ε.Σ.296 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 016mm\*178mm |  |  |
| Ε.Σ.297 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 003mm\*110mm |  |  |
| Ε.Σ.298 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 004mm\*075mm |  |  |
| Ε.Σ.299 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 005mm\*150mm |  |  |
| Ε.Σ.300 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 006mm\*150mm |  |  |
| Ε.Σ.301 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 007mm\*150mm |  |  |
| Ε.Σ.302 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 008mm\*200mm |  |  |
| Ε.Σ.303 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 009mm\*120mm |  |  |
| Ε.Σ.304 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 010mm\*200mm |  |  |
| Ε.Σ.305 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 012mm\*200mm |  |  |
| Ε.Σ.306 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 013mm\*150mm |  |  |
| Ε.Σ.307 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 014mm\*200mm |  |  |
| Ε.Σ.308 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 016mm\*200mm |  |  |
| Ε.Σ.309 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 012mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.310 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 014mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.311 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 016mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.312 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 018mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.313 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 019mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.314 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 020mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.315 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 022mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.316 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 024mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.317 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 025mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.318 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 026mm\*540mm |  |  |
| Ε.Σ.319 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 028mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.320 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 030mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.321 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 032mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.322 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 035mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.323 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 036mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.324 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 038mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.325 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 040mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.326 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 042mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.327 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 045mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.328 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 050mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.329 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 052mm\*570mm |  |  |
| Ε.Σ.330 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 003mm\*135mm |  |  |
| Ε.Σ.331 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 004mm\*160mm |  |  |
| Ε.Σ.332 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 005mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.333 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 006mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.334 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 007mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.335 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 008mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.336 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 009mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.337 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 010mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.338 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 011mm\*210mm |  |  |
| Ε.Σ.339 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 012mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.340 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 014mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.341 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 015mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.342 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 016mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.343 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 018mm\*300mm |  |  |
| Ε.Σ.344 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 020mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.345 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 022mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.346 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 024mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.347 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 025mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.348 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 026mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.349 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 030mm\*450mm |  |  |
| Ε.Σ.350 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 0.1/2" |  |  |
| Ε.Σ.351 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1" |  |  |
| Ε.Σ.352 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1.1/2" |  |  |
| Ε.Σ.353 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 2" |  |  |
| Ε.Σ.354 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 3" |  |  |
| Ε.Σ.355 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1" |  |  |
| Ε.Σ.356 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1.1/2" |  |  |
| Ε.Σ.357 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 2" |  |  |
| Ε.Σ.358 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 3" |  |  |
| Ε.Σ.359 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 4" |  |  |
| Ε.Σ.360 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 600lm |  |  |
| Ε.Σ.361 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 350lm |  |  |
| Ε.Σ.362 | ΦΑΛΣΕΤΑ 09mm |  |  |
| Ε.Σ.363 | ΦΑΛΣΕΤΑ 18mm |  |  |
| Ε.Σ.364 | ΦΑΛΣΕΤΑ 25mm |  |  |
| Ε.Σ.365 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 220mm |  |  |
| Ε.Σ.366 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΙΜΑΝΤΑ 220mm |  |  |
| Ε.Σ.367 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ |  |  |
| Ε.Σ.368 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΙΚΡΟ |  |  |
| Ε.Σ.369 | ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ |  |  |
| Ε.Σ.370 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ |  |  |
| Ε.Σ.371 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Ε.Σ.372 | ΨΑΛΙΔΙ 210mm |  |  |
| Ε.Σ.373 | ΨΑΛΙΔΙ 260mm |  |  |
| Ε.Σ.374 | ΨΑΛΙΔΙ 900mm |  |  |
| Ε.Σ.375 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ |  |  |
| Ε.Σ.376 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ |  |  |
| **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ** | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»** | | | | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** | **ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** |
| Ε.Σ.01 | ALLEN 01,50mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.02 | ALLEN 02,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.03 | ALLEN 02,50mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.04 | ALLEN 03,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.05 | ALLEN 04,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.06 | ALLEN 05,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.07 | ALLEN 06,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.08 | ALLEN 07,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.09 | ALLEN 08,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.10 | ALLEN 10,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.11 | ALLEN 12,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.12 | ALLEN 14,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.13 | ALLEN 17,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.14 | ALLEN 19,00mm | Π.Ε.Σ.01 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.15 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 050lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.16 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.17 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 150lt | Π.Ε.Σ.02 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.18 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 160mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.19 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 200mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.20 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 300mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.21 | ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 400mm | Π.Ε.Σ.03 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.22 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,00kW | Π.Ε.Σ.04 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.23 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2,30kW | Π.Ε.Σ.05 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.24 | ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ | Π.Ε.Σ.06 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.25 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟΥ ΣΕ ΚΑΡΙΔΑΚΙ 1/2" | Π.Ε.Σ.07 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.26 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-1/4" | Π.Ε.Σ.08 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.27 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/4" | Π.Ε.Σ.09 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.28 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-3/8" | Π.Ε.Σ.09 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.29 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-01" | Π.Ε.Σ.10 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.30 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-1/2" | Π.Ε.Σ.10 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.31 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ | Π.Ε.Σ.07 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.32 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | Π.Ε.Σ.11 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.33 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160mm | Π.Ε.Σ.12 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.34 | ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AYTOM. | Π.Ε.Σ.13 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.35 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 140mm | Π.Ε.Σ.14 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.36 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 140mm | Π.Ε.Σ.15 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.37 | ΒΑΡΙΑ 5,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.38 | ΒΑΡΙΑ 8,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.39 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.40 | ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.41 | ΒΕΛΟΝΙ SDS MAX 450mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.42 | ΒΕΛΟΝΙ SDS PLUS 300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.43 | ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm | Π.Ε.Σ.18 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.44 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 100mm\*017mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.45 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 150mm\*023mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.46 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 200mm\*028mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.47 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 250mm\*032mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.48 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 300mm\*038mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.49 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 380mm\*050mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.50 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 450mm\*060mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.51 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 600mm\*070mm | Π.Ε.Σ.19 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.52 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 04mm\*05mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.53 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.54 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.55 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.56 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.57 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.58 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.59 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.60 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.61 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.62 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm | Π.Ε.Σ.20 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.63 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.64 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.65 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm | Π.Ε.Σ.20 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.66 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 04mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.67 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 05mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.68 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 06mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.69 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 07mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.70 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 08mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.71 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 09mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.72 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 10mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.73 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 11mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.74 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 12mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.75 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 13mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.76 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 14mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.77 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 15mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.78 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 16mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.79 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 17mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.80 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 18mm | Π.Ε.Σ.21 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.81 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 19mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.82 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 20mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.83 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 21mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.84 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 22mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.85 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 23mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.86 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 24mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.87 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 25mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.88 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 26mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.89 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 27mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.90 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 28mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.91 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 29mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.92 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 30mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.93 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 32mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.94 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 36mm | Π.Ε.Σ.21 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.95 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 08mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.96 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 09mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.97 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.98 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 11mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.99 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 12mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.100 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 13mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.101 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 14mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.102 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 15mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.103 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.104 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 17mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.105 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 18mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.106 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 19mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.107 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 21mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.108 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 22mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.109 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 24mm | Π.Ε.Σ.22 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.110 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 240mm | Π.Ε.Σ.23 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.111 | ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ Β.Τ. 1,00kg | Π.Ε.Σ.24 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.112 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2,30kg | Π.Ε.Σ.25 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.113 | ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 3,00kg | Π.Ε.Σ.26 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.114 | ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. 18V | Π.Ε.Σ.27 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.115 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 090mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.116 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 160mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.117 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 230mm | Π.Ε.Σ.28 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.118 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ 300mm | Π.Ε.Σ.29 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.119 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 16" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.120 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 20" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.121 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 23" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.122 | ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 26" | Π.Ε.Σ.30 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.123 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 8,80 kVA | Π.Ε.Σ.31 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.124 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 4,50kW | Π.Ε.Σ.32 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.125 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 1,40kW | Π.Ε.Σ.33 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.126 | ΘΕΡΜΟΠΥΣΤΟΛΟ 2,00kW | Π.Ε.Σ.34 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.127 | ΚΑΛΕΜΙ SDS MAX 025mm\*400mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.128 | ΚΑΛΕΜΙ SDS PLUS 020mm\*300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.129 | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 250mm | Π.Ε.Σ.35 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.130 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS MAX 050mm\*400mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.131 | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ SDS PLUS 040mm\*300mm | Π.Ε.Σ.17 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.132 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 25mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.133 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 26mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.134 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 28mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.135 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 06p 29mm | Π.Ε.Σ.36 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.136 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 13mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.137 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 14mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.138 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 15mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.139 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 16mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.140 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 17mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.141 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 18mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.142 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 19mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.143 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 20mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.144 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 21mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.145 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 22mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.146 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 23mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.147 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 24mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.148 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 27mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.149 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 30mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.150 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 32mm | Π.Ε.Σ.37 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.151 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12p 36mm | Π.Ε.Σ.37 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.152 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 04mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.153 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 05mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.154 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 06mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.155 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 07mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.156 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 08mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.157 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 09mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.158 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 10mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.159 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 11mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.160 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 12p 12mm | Π.Ε.Σ.38 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.161 | ΚΑΣΜΑΣ 2,00kg | Π.Ε.Σ.16 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.162 | ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" | Π.Ε.Σ.39 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.163 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 180mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.164 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 210mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.165 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILIPS 270mm | Π.Ε.Σ.40 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.166 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 180mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.167 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 210mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.168 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ POZIDRIVE 270mm | Π.Ε.Σ.41 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.169 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 200mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.170 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 235mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.171 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 270mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.172 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm | Π.Ε.Σ.42 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.173 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 145mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.174 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 180mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.175 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 210mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.176 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 270mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.177 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ PHILIPS 320mm | Π.Ε.Σ.43 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.178 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 145mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.179 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 180mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.180 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 210mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.181 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ POZIDRIVE 270mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.182 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 140mm | Π.Ε.Σ.44 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.183 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜ. 180mm | Π.Ε.Σ.45 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.184 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 160mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.185 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 185mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.186 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 225mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.187 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 260mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.188 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 295mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.189 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΟΠΗΣ 320mm | Π.Ε.Σ.46 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.190 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ | Π.Ε.Σ.47 | 4 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.191 | ΚΟΦΤΗΣ 160mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.192 | ΚΟΦΤΗΣ 180mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.193 | ΚΟΦΤΗΣ 200mm | Π.Ε.Σ.48 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.194 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 800mm | Π.Ε.Σ.49 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.195 | ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 230mm | Π.Ε.Σ.50 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.196 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 170mm | Π.Ε.Σ.51 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.197 | ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 230mm | Π.Ε.Σ.51 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.198 | ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ | Π.Ε.Σ.52 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.199 | ΛΟΣΤΟΣ 200mm | Π.Ε.Σ.53 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.200 | ΛΟΣΤΟΣ 250mm | Π.Ε.Σ.53 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.201 | ΛΟΣΤΟΣ 600mm | Π.Ε.Σ.54 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.202 | ΛΟΣΤΟΣ 900mm | Π.Ε.Σ.54 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.203 | ΜΑΝΕΛΑ 165mm | Π.Ε.Σ.55 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.204 | ΜΑΝΕΛΑ 210mm | Π.Ε.Σ.55 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.205 | ΜΑΤΣΟΛΑ 0,50kg | Π.Ε.Σ.56 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.206 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 03m | Π.Ε.Σ.57 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.207 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 05m | Π.Ε.Σ.57 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.208 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 08m | Π.Ε.Σ.57 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.209 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m | Π.Ε.Σ.58 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.210 | ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50m | Π.Ε.Σ.58 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.211 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 03\*002,5mm2 50m | Π.Ε.Σ.59 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.212 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦ. 18V 5.0Ah | Π.Ε.Σ.60 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.213 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 170mm | Π.Ε.Σ.61 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.214 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ 200mm | Π.Ε.Σ.61 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.215 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 170mm | Π.Ε.Σ.62 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.216 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ 200mm | Π.Ε.Σ.62 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.217 | ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Η.Ε. | Π.Ε.Σ.63 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.218 | ΠΕΝΣΑ 160mm | Π.Ε.Σ.64 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.219 | ΠΕΝΣΑ 200mm | Π.Ε.Σ.64 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.220 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 160mm | Π.Ε.Σ.65 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.221 | ΠΕΝΣΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 200mm | Π.Ε.Σ.65 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.222 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 16,90kg | Π.Ε.Σ.66 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.223 | ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 9,90kg | Π.Ε.Σ.67 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.224 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ BT | Π.Ε.Σ.68 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.225 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ | Π.Ε.Σ.69 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.226 | ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΚΩΣ | Π.Ε.Σ.70 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.227 | ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ 330mm | Π.Ε.Σ.71 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.228 | ΡΑΣΠΑ 08" | Π.Ε.Σ.72 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.229 | ΡΑΣΠΑ 10" | Π.Ε.Σ.72 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.230 | ΣIΔHPOΠPIOΝO 310mm | Π.Ε.Σ.73 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.231 | ΣΕΤ ALLEN 01,50mm - 12,00mm 10 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.74 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.232 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 10/30 12 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.75 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.233 | ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ - ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΕΠΑΝΑΦ. | Π.Ε.Σ.76 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.234 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" 12p 10/32 23 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.77 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.235 | ΣΕΤ ΜΙΤΕΣ ΔΡΑΠΑΔΟΚΑΤΣΑΒΙΣΟΥ 43 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.78 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.236 | ΣΕΤ ΠΟΤΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΞΥΛΟΥ 22mm - 68mm 11 ΤΕΜ. | Π.Ε.Σ.78 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.237 | ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΩΝΟΣ BT 750mm | Π.Ε.Σ.79 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.238 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜ 05m | Π.Ε.Σ.80 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.239 | ΣΚΑΠΑΝΗ | Π.Ε.Σ.81 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.240 | ΣΚΕΠΑΡΝΙ | Π.Ε.Σ.81 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.241 | ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ | Π.Ε.Σ.82 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.242 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ | Π.Ε.Σ.83 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.243 | ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΕΠΑΝΑΦ. | Π.Ε.Σ.84 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.244 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.245 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.246 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ | Π.Ε.Σ.85 | 5 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.247 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.248 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΑΠΑΝΗΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.249 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.250 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΔΡΟΜΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.251 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΑΠΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.252 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΣ | Π.Ε.Σ.85 | 5 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.253 | ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ | Π.Ε.Σ.85 | 3 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.254 | ΣΦΥΡΙ 200gr | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.255 | ΣΦΥΡΙ 500gr | Π.Ε.Σ.85 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.256 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.257 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.1/2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.258 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.3/4" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.259 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.260 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 2.1/2" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.261 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 3" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.262 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 5" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.263 | ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 6" | Π.Ε.Σ.86 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.264 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 06mm\*07mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.265 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 08mm\*09mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.266 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 10mm\*11mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.267 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 12mm\*13mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.268 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 14mm\*15mm | Π.Ε.Σ.87 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.269 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 16mm\*17mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.270 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 18mm\*19mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.271 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 20mm\*22mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.272 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 21mm\*23mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.273 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 24mm\*26mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.274 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 25mm\*28mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.275 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 27mm\*29mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.276 | ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 30mm\*32mm | Π.Ε.Σ.87 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.277 | ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ 610mm | Π.Ε.Σ.88 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.278 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 125mm | Π.Ε.Σ.89 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.279 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 230mm | Π.Ε.Σ.90 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.280 | ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. 125mm | Π.Ε.Σ.91 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.281 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 001mm\*034mm | Π.Ε.Σ.92 | 4 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.282 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 002mm\*049mm | Π.Ε.Σ.92 | 4 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.283 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 003mm\*061mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.284 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 004mm\*075mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.285 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 005mm\*086mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.286 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 006mm\*093mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.287 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 007mm\*109mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.288 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 008mm\*117mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.289 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 009mm\*125mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.290 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 010mm\*133mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.291 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 011mm\*142mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.292 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 012mm\*151mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.293 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 013mm\*151mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.294 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 014mm\*160mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.295 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 015mm\*169mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.296 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 016mm\*178mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.297 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 003mm\*110mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.298 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 004mm\*075mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.299 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 005mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.300 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 006mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.301 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 007mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.302 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 008mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.303 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 009mm\*120mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.304 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 010mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.305 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 012mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.306 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 013mm\*150mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.307 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 014mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.308 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ 016mm\*200mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.309 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 012mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.310 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 014mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.311 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 016mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.312 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 018mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.313 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 019mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.314 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 020mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.315 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 022mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.316 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 024mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.317 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 025mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.318 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 026mm\*540mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.319 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 028mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.320 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 030mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.321 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 032mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.322 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 035mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.323 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 036mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.324 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 038mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.325 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 040mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.326 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 042mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.327 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 045mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.328 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 050mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.329 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS MAX 052mm\*570mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.330 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 003mm\*135mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.331 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 004mm\*160mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.332 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 005mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.333 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 006mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.334 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 007mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.335 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 008mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.336 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 009mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.337 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 010mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.338 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 011mm\*210mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.339 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 012mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.340 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 014mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.341 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 015mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.342 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 016mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.343 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 018mm\*300mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.344 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 020mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.345 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 022mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.346 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 024mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.347 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 025mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.348 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 026mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.349 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS 030mm\*450mm | Π.Ε.Σ.92 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.350 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 0.1/2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.351 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.352 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1.1/2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.353 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 2" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.354 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 3" | Π.Ε.Σ.93 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.355 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.356 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1.1/2" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.357 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 2" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.358 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 3" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.359 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 4" | Π.Ε.Σ.94 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.360 | ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 600lm | Π.Ε.Σ.95 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.361 | ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 350lm | Π.Ε.Σ.96 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.362 | ΦΑΛΣΕΤΑ 09mm | Π.Ε.Σ.97 | 2 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.363 | ΦΑΛΣΕΤΑ 18mm | Π.Ε.Σ.98 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.364 | ΦΑΛΣΕΤΑ 25mm | Π.Ε.Σ.99 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.365 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 220mm | Π.Ε.Σ.100 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.366 | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΙΜΑΝΤΑ 220mm | Π.Ε.Σ.101 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.367 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ | Π.Ε.Σ.102 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.368 | ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΙΚΡΟ | Π.Ε.Σ.103 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.369 | ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ | Π.Ε.Σ.104 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.370 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ | Π.Ε.Σ.105 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.371 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΩΝ | Π.Ε.Σ.106 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.372 | ΨΑΛΙΔΙ 210mm | Π.Ε.Σ.107 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.373 | ΨΑΛΙΔΙ 260mm | Π.Ε.Σ.108 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.374 | ΨΑΛΙΔΙ 900mm | Π.Ε.Σ.109 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.375 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ | Π.Ε.Σ.110 | 1 | Τεμ. |  |  |
| Ε.Σ.376 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ | Π.Ε.Σ.111 | 1 | Τεμ. |  |  |
| **ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ** | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | |  |
| **Φ.Π.Α.** | **17%** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** | |  |

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΧΙΟΥ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ο – Η Όνομα: |  | | | | | Επώνυμο: | | |  | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | | Τηλ: | |  | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | | | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): | | |  | | | | | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου  (Εmail): | |  | | | | | |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| Έχω εκδώσει και διαθέτω σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – έγγραφα που βεβαιώνουν τα παρακάτω πλην αυτών που εκδίδει αυτοδίκαια ο αναθέτων φορέας:   * Είμαι γραμμένος/η στο …………………………. Επιμελητήριο και ασκώ επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεκριμένα…………………………………………………………………………………………………………………… * Δεν έχω αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. * Δεν τελώ ή είμαι σε διαδικασία: πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης * Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η * Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 9 μήνες. * Στην περίπτωση ανάδειξης μου ως μειοδότη θα προσκομίσω τα ανωτέρω δικαιολογητικά γνήσια. |

Ημερομηνία: …./…./……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.